**Список замечаний по заявлению №№ 3008921 от 30 октября 2024 года**

| Пункт | Обозначение | Основание | Ссылка на материалы | Дата снятия | Ответ на замечание | Дата комментария | Комментарий эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Ведущий эксперт Куценко Ирина Александровна |  |  |  |  |  |  |
| 2 | С Общие замечания Куценко Ирина Александровна |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Представить титульный лист к тому сметной документации в соответствии с действующим нормативно-правовым актом | пункт 8.1.2 ГОСТ Р 21.101-2020 | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Исключить заготовительно-складские и транспортные расходы. Прайс-листы выданы для объекта, дополнительных сведений об условиях доставки не указано, наличие промежуточного хранения не предусмотрено | пункты 13, 14 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; ГОСТ Р 7.0.97-2016 | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Не представлена пояснительная записка к сметной документации | пункт 28 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.4 | В строке "Основание" указать ссылки на ведомости объёмов работ | приложение № 2 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Принять индексы пересчёта в базовый уровень цен для материалов и оборудования, погрузки, перевозки и т.д., стоимость в базовом уровне цен в ЛСР определена некорректно | приложение № 2 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Представить задание на проектирование (письмо заказчика) с указанием требований к составлению сметной документации | пункт 4 приложения к распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Представленные коммерческие предложения и прайс-листы следует согласовать с заказчиком. Оформить конъюнктурный анализ с выбором наиболее экономичного варианта. При отсутствии в прайс-листах условий поставки считается, что в стоимость включён транспорт и НДС, при этом никакие дополнительные затраты на эти материалы и оборудование не начисляются. В прайс-листах должна быть указана дата, соответствующая периоду, не превышающему 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Цены на материалы и оборудование в сметной документации указывать только в рублях. Начисление НДС привести в соответствие с НК РФ. Прайс-листы на материальные ресурсы должны быть оформлены в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 и в обязательном порядке содержать реквизиты поставщика (производителя): наименование организации, справочные данные организации, наименование должности лица – автора документа, дату документа и т.п. | пункты 13, 14 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; ГОСТ Р 7.0.97-2016 | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Конъюнктурный анализ и прайс-листы представлены не в полном объеме | пункты 13, 14 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.9 | В процессе устранения недостатков могут быть выявлены дополнительные недостатки по вновь представленным сметам, описаниям, разделам, расчётам, чертежам и иным материалам | пункт 35 ПП РФ № 145 | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.10 | После устранения всех недостатков необходимо загрузить и/или актуализировать информационно – удостоверяющие листы (ИУЛ) к финальным версиям файлов сметной документации | пункт 7 приказа Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.11 | После устранения недостатков и подтверждения окончательной сметной стоимости представить сводный сметный расчёт, согласованный заказчиком | приложение № 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Сметную документацию следует привести в соответствие с ведомостями объёмов строительных и монтажных работ, согласованными заказчиком | пункты 27, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 3 | СМ Куценко Ирина Александровна |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Затраты в объектных сметных расчётах не соответствуют локальным сметным расчётам | пункт 39 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ОСР |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Актуализировать форму сводного сметного расчёта, указать ФИО и должности ответственных лиц | пункты 135-138 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Затраты на аренду земельных участков учтены необоснованно, документы (отчёт об оценке и договор) не представлены | пункт 1.1.13 приложения № 9 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Глава 1 ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.4 | При учёте затрат на геомониторинг строительства, испытания свай, проектные и изыскательские работы устранить недостатки, выявленные экспертом по сметной документации на проектно-изыскательские работы | пункты 138, 171, 172 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Затраты по вводу объекта в эксплуатацию принять в соответствии в требованиями нормативных правовых документов, представить перечень затрат | пункт 2.22 приложения № 9 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Затраты на охрану объекта исключить, не предусмотрено действующими требованиями | пункт 2.19 приложения № 9 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Затраты по технологическому присоединению объекта не подтверждены, обосновывающие документы не представлены | пункт 2.9 приложения № 9 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Затраты на сбор исходных данных не подтверждены, обосновывающие документы не представлены, при обосновании учесть в главе 1 ССРСС | пункт 1.1.1 приложения № 9 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Исключить консультационно-методические услуги, учтено нормативами затрат на накладные расходы | пункт 11и) приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр | пункты 35, 39, 42-47 ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Затраты на проведение экспертизы учесть по фактическим затратам | пункт 176 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Необходимость и норматив затрат средств на авторский надзор согласовать с заказчиком, учесть в главе 12 ССРСС | пункт 173 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Норматив затрат средств на непредвиденные работы и затраты в ССРСС согласовать с заказчиком | пункт 179 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ССРСС |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Коэффициент на оборачиваемость принимается к объёму работ, а не к стоимости материалов | пункт 67 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 01-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Стоимость труб принята некорректно, трёхслойные термостойкие трубы не используются в водоснабжении | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 11, 27 ЛСР № 01-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Затраты на насосы при водоотливе приняты необоснованно, в ТССЦ учтены машины с указанной производительностью | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 01-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Затраты на водоотлив приняты некорректно, производительность не соответствует, рекомендуемый код ТСЭМ 310615. Стоимость учитывается в текущем уровне цен, ошибочно принято в базисном с индексом пересчёта | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 29 ЛСР № 01-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Указать ФИО исполнителей | приложение № 2 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 01-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.18 | Откорректировать применение расценок на разработку грунта с учетом положений пункта 1.1.4 общих положений ТЕР01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Пункты 1, 7 ЛСР № 02-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.19 | Затраты на планировку каналов учтены необоснованно, не соответствует по виду работ, исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 ЛСР № 02-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.20 | Исключить затраты на работу на отвале, объёмы земляных работ учитываются в плотном теле в соответствии с положениями пункта 1.1.2 общих положений ТЕР01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.21 | Указать в ведомости объёмов работ расстояние перевозки вытесненного грунта для временного хранения | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.22 | Расценка на уплотнение грунта плитами принята необоснованно, в составе работ операции по увлажнению грунта и устройству шурфов для уплотнения, что противоречит затратам по водопонижению | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.23 | Откорректировать применение расценки на погружение свай в соответствии с длиной свай 26-30 метров | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-02 |  |  |  |  |
| 3.1.24 | Объёмы и виды работ не подтверждены, ведомость не представлена | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-02 |  |  |  |  |
| 3.1.25 | Заменить расценки на устройство оснований под плитой на ТЕР08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 1, 5 и далее ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.26 | Исключить двойной учёт затрат на прогрев бетона, учтено нормативом на зимнее удорожание | пункт 4в) приказа Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр | ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.27 | Исключить дополнительный учёт затрат на надбавки на сборку и сварку каркасов, учтено в составе работ и затрат устройство железобетонных конструкций | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.28 | Исключить дополнительный учёт затрат на установку арматуры, район строительства не относится к указанному в пункте 1.6.41 общих положений ТЕР06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.29 | Исключить затраты на нарезку деформационных швов, устройство временных усадочных и деформационных швов учтено в составе работ ТЕР06 в соответствии с пунктом 1.6.1 общих положений | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 43-45 ЛСР№ 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.30 | Заменить расценку на устройство деформационного шва на ТЕР06-01-068-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 46-50 ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.31 | Исключить затраты на резервный автобетононасос | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.32 | Заменить расценку на утепление стен пеноплексом на ТЕР26-01-041-01, не устанавливается в опалубку | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.33 | Исключить начисление накладных расходов и сметной прибыли при учёте затрат на автобетоносмесители, стоимость принять в текущем уровне цен | пункт 5 приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; пункт 5 приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.34 | Объёмы и виды работ не подтверждены ведомостью объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 243, 244 ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.35 | Объёмы работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 315-319, 334-337, 380, 381, 384 ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.36 | Повтор работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 394, 395 ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.37 | Арифметическая ошибка в объёме работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 410 ЛСР № 02-01-03 |  |  |  |  |
| 3.1.38 | Принять коэффициенты на высоту здания в соответствии с Приложением 6.5 общих положений ТЕР06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-04 |  |  |  |  |
| 3.1.39 | В стенах и перекрытиях ошибочно учтено изготовление только пространственных каркасов, большинство каркасов в плоскостных конструкциях –плоские. Подтвердить вид каркаса ведомостью объёмов работ, не указано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-04 |  |  |  |  |
| 3.1.40 | Расценкой на устройство балок учтены затраты на сварку и резку арматуры, исключить надбавки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 47-58 ЛСР № 02-01-04 |  |  |  |  |
| 3.1.41 | Объёмы работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел "Перекрытие" ЛСР № 02-01-04 |  |  |  |  |
| 3.1.42 | Исключить затраты по ремонту, заделке отверстий в плитах перекрытий - не предусмотрены новым строительством | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 83 ЛСР № 02-01-04 |  |  |  |  |
| 3.1.43 | Пояснить разные объёмы работ при монтаже опалубки и бетонировании конструкции, единица измерения одинаковая | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 18, 19 ЛСР № 02-01-05 и далее |  |  |  |  |
| 3.1.44 | Объёмы работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-05 |  |  |  |  |
| 3.1.45 | Исключить корректировку расценок | пункт 66 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | ЛСР № 02-01-05 |  |  |  |  |
| 3.1.46 | Заменить расценку на ТЕР08-01-003-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 180, 239 ЛСР № 02-01-05 |  |  |  |  |
| 3.1.47 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-05 |  |  |  |  |
| 3.1.48 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-06 |  |  |  |  |
| 3.1.49 | Исключить надбавки на изготовление каркасов при армировании отдельными стержнями | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-07 |  |  |  |  |
| 3.1.50 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-07 |  |  |  |  |
| 3.1.51 | Исключить коэффициент К=2 при расчёте площади опалубки и подсчёте объёма работ, единица измерения 10 м2 конструкции стен | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-08 |  |  |  |  |
| 3.1.52 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-08 |  |  |  |  |
| 3.1.53 | Исключить надбавки на изготовление каркасов, расценкой на устройство ребристых перекрытий учтена установка и сварка | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-09 |  |  |  |  |
| 3.1.54 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-09 |  |  |  |  |
| 3.1.55 | Исключить дополнительные затраты на установку лесов, учтено нормативами на устройство монолитных железобетонных конструкций в соответствии с пунктом 1.6.1 общих положений ТЕР06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-10 |  |  |  |  |
| 3.1.56 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-10 |  |  |  |  |
| 3.1.57 | Аренда опалубки по прайс-листам не подтверждена, в конъюнктурном анализе отсутствуют сведения о 3-х поставщиках, прайс-листы и коммерческие предложения отсутствуют. Стоимость учесть в соответствии с общими положениями ТЕР06 по ТССЦ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-11 |  |  |  |  |
| 3.1.58 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-11 |  |  |  |  |
| 3.1.59 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-12 |  |  |  |  |
| 3.1.60 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-13 |  |  |  |  |
| 3.1.61 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-14 |  |  |  |  |
| 3.1.62 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-15 |  |  |  |  |
| 3.1.63 | Стоимость металлоконструкций ферм учесть по группе ТССЦ "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки)", ошибочно принято по конструкциям решётчатым | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 6, 19, 32, 40 и далее ЛСР № 02-01-17 |  |  |  |  |
| 3.1.64 | Исключить огрунтовку металлоконструкций, учтено в стоимости | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 7, 33 и далее ЛСР № 02-01-17 |  |  |  |  |
| 3.1.65 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-18 |  |  |  |  |
| 3.1.66 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-19 |  |  |  |  |
| 3.1.67 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-20 |  |  |  |  |
| 3.1.68 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-21 |  |  |  |  |
| 3.1.69 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-22 |  |  |  |  |
| 3.1.70 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-23 |  |  |  |  |
| 3.1.71 | Применение опалубки типа "Дока" не предусмотрено ведомостью объемов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 15, 16 ЛСР № 02-01-24 |  |  |  |  |
| 3.1.72 | Расценка на устройство химических анкеров ТЕР46-08-012 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 24, 25 ЛСР № 02-01-24 |  |  |  |  |
| 3.1.73 | Расценки на устройство плиты по несъёмной опалубке принять с учетом положений пункта 1.6.17 общих положений ТЕР06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 33 ЛСР № 02-01-24 |  |  |  |  |
| 3.1.74 | Исключить корректировку расценок | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 79-83 ЛСР № 02-01-24 |  |  |  |  |
| 3.1.75 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-24 |  |  |  |  |
| 3.1.76 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-25 |  |  |  |  |
| 3.1.77 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-26 |  |  |  |  |
| 3.1.78 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-27 |  |  |  |  |
| 3.1.79 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 13, 14, 23 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-28 |  |  |  |  |
| 3.1.80 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-29 |  |  |  |  |
| 3.1.81 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-29 |  |  |  |  |
| 3.1.82 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-30 |  |  |  |  |
| 3.1.83 | Надбавки на пространственные каркасы не подтверждены ведомостью объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-31 |  |  |  |  |
| 3.1.84 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-31 |  |  |  |  |
| 3.1.85 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-32 |  |  |  |  |
| 3.1.86 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-32 |  |  |  |  |
| 3.1.87 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-33 |  |  |  |  |
| 3.1.88 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-33 |  |  |  |  |
| 3.1.89 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-34 |  |  |  |  |
| 3.1.90 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-35 |  |  |  |  |
| 3.1.91 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-36 |  |  |  |  |
| 3.1.92 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-37 |  |  |  |  |
| 3.1.93 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-39 |  |  |  |  |
| 3.1.94 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-39 |  |  |  |  |
| 3.1.95 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-40 |  |  |  |  |
| 3.1.96 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-41 |  |  |  |  |
| 3.1.97 | Учесть аналогичные недостатки | пункт 59 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-41 |  |  |  |  |
| 3.1.98 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-42 |  |  |  |  |
| 3.1.99 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-42 |  |  |  |  |
| 3.1.100 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-43 |  |  |  |  |
| 3.1.101 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-44 |  |  |  |  |
| 3.1.102 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-45 |  |  |  |  |
| 3.1.103 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-45 |  |  |  |  |
| 3.1.104 | Расценка на установку высокопрочных болтов принята необоснованно, самонарезающий винт и клиновой анкер не являются высокопрочными болтами | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 45 ЛСР № 02-01-45 |  |  |  |  |
| 3.1.105 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-46 |  |  |  |  |
| 3.1.106 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-47 |  |  |  |  |
| 3.1.107 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-54 |  |  |  |  |
| 3.1.108 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-94 |  |  |  |  |
| 3.1.109 | Расход материалов не соответствует ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-95 |  |  |  |  |
| 3.1.110 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-96 |  |  |  |  |
| 3.1.111 | Объёмы и виды работ не соответствуют ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 3, 4 ЛСР № 03-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.112 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-01 |  |  |  |  |
| 3.1.113 | Пояснить объединение КПП2.2 и 2.3 в один объектный сметный расчёт, разные здания необходимо учитывать в отдельных ОСР | пункт 39 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-02-01, ОСР № 03-02 |  |  |  |  |
| 3.1.114 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-02-01 |  |  |  |  |
| 3.1.115 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-01 |  |  |  |  |
| 3.1.116 | ЛСР не оформлен подписями исполнителей | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-148 |  |  |  |  |
| 3.1.117 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-149 |  |  |  |  |
| 3.1.118 | Исключить начисление К=1,04 для оборудования, не требующего сборки или монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-150 |  |  |  |  |
| 3.1.119 | Заменить расценку на монтаж ПВХ труб на ТЕР16-04-003 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-151 |  |  |  |  |
| 3.1.120 | Стоимость трубопроводов и фасонных частей НПВХ учтена на основании конъюнктурного анализа необоснованно, учесть по ТССЦ | пункт 13 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-151 |  |  |  |  |
| 3.1.121 | Исключить затраты на сверление отверстия для хомутов трубопровода, учтено в расценках на монтаж | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 212 и далее ЛСР № 02-01-151 |  |  |  |  |
| 3.1.122 | Исключить начисление К=1,02 к длине кабелей, не предусмотрено ведомостью объёмов работ, исключить отходы из монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-151 |  |  |  |  |
| 3.1.123 | Ошибка в объёме работ, деление на 50 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 394, 398 и далее ЛСР № 02-01-151 |  |  |  |  |
| 3.1.124 | Исключить необоснованные затраты: обеспыливание, шлифовку, приготовление растворов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-151 |  |  |  |  |
| 3.1.125 | Исключить затраты на сверление отверстия для хомутов трубопровода, учтено в расценках на монтаж | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 115, 155 и далее ЛСР № 02-01-152 |  |  |  |  |
| 3.1.126 | Ошибка в объёме работ, деление на 50 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 250, 269, 305, 331 и далее ЛСР № 02-01-152 |  |  |  |  |
| 3.1.127 | Исключить затраты на монтаж тележек, потоварников, вешалок и другого оборудования, не требующего монтажа | пункты 100-109 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-153 |  |  |  |  |
| 3.1.128 | Арифметическая ошибка в объёме работ, деление на 100 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 291 ЛСР № 02-01-154 |  |  |  |  |
| 3.1.129 | Исключить затраты на инвентарь, не относящийся к производственному или лабораторному: ковры, шторы, цветы, аквариумы и т.д. | пункты 105-109 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-169, 170, 171, 172, 173, 174 |  |  |  |  |
| 3.1.130 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-169 |  |  |  |  |
| 3.1.131 | Исключить затраты, не относятся к строительству | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 69 ЛСР № 02-01-170 |  |  |  |  |
| 3.1.132 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-171 |  |  |  |  |
| 3.1.133 | Ошибка в стоимости, не соответствует аналогичной позиции в других ЛСР | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 173 ЛСР № 02-01-172 |  |  |  |  |
| 3.1.134 | Пояснить назначение акустических деревьев | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1135 ЛСР № 02-01-172 |  |  |  |  |
| 3.1.135 | Арифметическая ошибка в стоимости | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 567, 572-576 ЛСР № 02-01-173 |  |  |  |  |
| 3.1.136 | Учесть аналогичные недостатки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-174 |  |  |  |  |
| 3.1.137 | Объемы и виды работ не подтверждены, ведомость не представлена | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 09-02-01 |  |  |  |  |
| 3.1.138 | Стоимость утилизации не подтверждена, коммерческое предложение от полигона не представлено | пункты 13, 14 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 09-02-01 |  |  |  |  |
| 4 | СМ Казакова Ольга Алексеевна |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Электронные документы оформить согласно приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр | приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр | Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Сметную документацию оформить в соответствии действующими требованиями, предусмотренными приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, а именно: каждому сметному расчёту присвоить шифр, содержащий буквенное обозначение и номер, см. пункт 29; номера локальных сметных расчётов (далее - ЛСР) и объектных сметных расчётов (далее - ОСР) привести в соответствие с пунктами 30, 31, 34, формe локального сметного расчёта привести в соответствие с приложениями № 2-7 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 29, 30, 31, 34, 43, 56, 130 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 4.1.3 | В представленных конъюнктурных анализах не указаны должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в разработке документа, в соответствии с приложением № 1 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 13 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Все принятые повышающие коэффициенты к расценкам обосновать или исключить | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Корректировка единичных расценок не допускается, за исключением случаев, предусмотренных приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, а также техническими частями соответствующих сборников сметных норм, так как в них учтены оптимальные технологические и организационные схемы производства работ, набор (перечень) машин, механизмов и материальных ресурсов. Замена материалов в расценках по маркам, типам и техническим характеристикам материалов должна быть обоснована проектными решениями. В ЛСР любые отступления от сметных нормативов необходимо обосновать в соответствии с нормативами сборников, включённых в федеральный реестр сметных нормативов. | пункт 66 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Стоимость оборудования учесть в соответствии с классификатором строительных ресурсов | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Представленные ведомости объёмов работ не подписаны электронно-цифровыми подписями или с использованием информационно-удостоверяющего листа лицами, участвовавшими в их разработке | пункт 28 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 4.1.8 | В ведомостях объёмов работ указаны наименования расценок, а не наименования работ, что некорректно и не соответствует форме ведомости объёмов работ | приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр | Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| 4.1.9 | В локальных сметных расчётах для позиций, стоимость которых определена на основании конъюнктурного анализа, код ресурса необходимо привести в соответствие с классификатором строительных ресурсов | пункты 23, 24 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальные сметные расчёты |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Для материальных ресурсов, стоимость которых определена на основании конъюнктурного анализа, отсутствует индекс пересчёта в базисные цены | пункт 44 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальные сметные расчёты |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Расценками сборника ТЕРм08 учтены работы пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учёту при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления, следует исключить дополнительные затраты на устройство таких отверстий в локальных сметных расчётах | пункт 12 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальные сметные расчёты |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Исключить начисление лимитированных затрат и НДС в локальном сметном расчёте, данные затраты учитываются в сводном сметном расчёте стоимости строительства и не предусмотрены формой № 2 приложения № 2 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 43 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальные сметные расчёты |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Стоимость установки розеток с установочными коробками рекомендуется учесть расценкой ТЕРм08-03-591-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальные сметные расчёты |  |  |  |  |
| 4.1.14 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-55 |  |  |  |  |
| 4.1.15 | Стоимость материальных ресурсов и оборудования, указанных в проектной документации, а также иной технической документации учитывается в сметной документации вне зависимости от условий их приобретения (заказчиком, подрядчиком), указание оборудования в локальном сметном расчёте без учёта стоимости не обосновано | пункт 70 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-55 |  |  |  |  |
| 4.1.16 | В соответствии с комплексом производимых работ рекомендуется стоимость установки розетки учесть расценкой ТЕРм08-03-591-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 3-7 ЛСР № 02-01-55 |  |  |  |  |
| 4.1.17 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 9, 11 ЛСР № 02-01-55 |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Количество держателей и хомутов для гофрированных труб привести в соответствие с нормами расценки ТЕРм08-10-010-01 | пункт 48 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.19 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.20 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 46 ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.21 | Обосновать коэффициент на производство работ на высоте | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.22 | Количество держателей и хомутов для гофрированных труб привести в соответствие с нормами расценки ТЕРм08-10-010-01 | пункт 48 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.23 | Стоимость установки гильз для прохода кабелей через стены рекомендуется учесть расценкой ТЕР06-01-015-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.24 | Применение расценки ТЕРр69-3-4 некорректно, не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.25 | В ведомости объёмов работ не указан расчёт объёмов пены для заделки отверстий при проходе кабелей через стены | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 75, 76 ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.26 | Стоимость пистолета для баллона пены включена в сметную стоимость необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 75 ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.27 | Исключить дополнительные затраты по присоединению к приборам электрических проводок, данные затраты учтена расценками на установку приборов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 80 ЛСР № 02-01-56 |  |  |  |  |
| 4.1.28 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-57 |  |  |  |  |
| 4.1.29 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 26 ЛСР № 02-01-57 |  |  |  |  |
| 4.1.30 | Объём кабеля не соответствует указанным единицам измерения, учтена длина кабеля, но стоимость указана за шт. | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 29, 31 ЛСР № 02-01-57 |  |  |  |  |
| 4.1.31 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 52 ЛСР № 02-01-57 |  |  |  |  |
| 4.1.32 | В соответствии с комплексом производимых работ рекомендуется стоимость установки розетки учесть расценкой ТЕРм08-03-591-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 71-73 ЛСР № 02-01-57 |  |  |  |  |
| 4.1.33 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-58 |  |  |  |  |
| 4.1.34 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 26 ЛСР № 02-01-58 |  |  |  |  |
| 4.1.35 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 54 ЛСР № 02-01-58 |  |  |  |  |
| 4.1.36 | В соответствии с комплексом производимых работ рекомендуется стоимость установки розеток учесть расценкой ТЕРм08-03-591-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-58 |  |  |  |  |
| 4.1.37 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-59 |  |  |  |  |
| 4.1.38 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 26 ЛСР № 02-01-59 |  |  |  |  |
| 4.1.39 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 49 ЛСР № 02-01-59 |  |  |  |  |
| 4.1.40 | В соответствии с комплексом производимых работ рекомендуется стоимость установки розеток учесть расценкой ТЕРм08-03-591-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-59 |  |  |  |  |
| 4.1.41 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-60 |  |  |  |  |
| 4.1.42 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 02-01-60 |  |  |  |  |
| 4.1.43 | Объём кабеля не соответствует указанным единицам измерения, учтена длина кабеля, но стоимость указана за шт. | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 7 ЛСР № 02-01-60 |  |  |  |  |
| 4.1.44 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 21 ЛСР № 02-01-60 |  |  |  |  |
| 4.1.45 | В соответствии с комплексом производимых работ рекомендуется стоимость установки розеток учесть расценкой ТЕРм08-03-591-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-60 |  |  |  |  |
| 4.1.46 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-61 |  |  |  |  |
| 4.1.47 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 02-01-61 |  |  |  |  |
| 4.1.48 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 45 ЛСР № 02-01-61 |  |  |  |  |
| 4.1.49 | В соответствии с комплексом производимых работ рекомендуется стоимость установки розеток учесть расценкой ТЕРм08-03-591-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-60 |  |  |  |  |
| 4.1.50 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-70 |  |  |  |  |
| 4.1.51 | Стоимость монтажа алюминиевых оконных блоков рекомендуется учесть расценкой ТЕР09-04-010-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-70 |  |  |  |  |
| 4.1.52 | Отсутствуют ссылки на нормативные документы для обоснования применяемых коэффициентов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-70 |  |  |  |  |
| 4.1.53 | Расценками сборника ТЕРм38 предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций любых форм собственности, применение данных расценок не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-70 |  |  |  |  |
| 4.1.54 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-80 |  |  |  |  |
| 4.1.55 | В соответствии с типом материалов и технологией производства работ стоимость прокладки гофрированных труб следует учесть расценкой ТЕРм08-10-010-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 17 ЛСР № 02-01-80 |  |  |  |  |
| 4.1.56 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-81 |  |  |  |  |
| 4.1.57 | Применяемые расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 3-5, 22, 25, 28, 29 ЛСР № 02-01-81 |  |  |  |  |
| 4.1.58 | Расценка не соответствует технологии производства работ, для установки гильз рекомендуется применить расценку ТЕР06-01-015-08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 47 ЛСР № 02-01-81 |  |  |  |  |
| 4.1.59 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-82 |  |  |  |  |
| 4.1.60 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 1, 4, 70 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-82 |  |  |  |  |
| 4.1.61 | Стоимость установки элементов системы контроля управления доступом рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-10-006-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 29-33 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-82 |  |  |  |  |
| 4.1.62 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-82 |  |  |  |  |
| 4.1.63 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.64 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценкой ТЕРм11-03-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 11, 167 ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.65 | Стоимость экрана указана за 1 шт., в расценке на монтаж указано количество -256 шт., не соответствие между объёмом монтажных работ и объёмом устанавливаемого оборудования. Для учёта стоимости установки экрана светодиодного рекомендуется применить расценку ТЕРм11-04-007-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 19-20 ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.66 | Исключить расценку, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 137 ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.67 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 151-152 ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.68 | Для учёта стоимости установки телекоммуникационного шкафа рекомендуется применить расценку ТЕРм10-03-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 187, 232 ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.69 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 209, 277 ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.70 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.71 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 333 ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.72 | Расценка ТЕРм08-01-087-03 применена некорректно, данная расценка учитывает стоимость работ по изготовлению конструкций, согласно представленной документации монтируются готовые конструкции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 350 ЛСР № 02-01-122 |  |  |  |  |
| 4.1.73 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-123 |  |  |  |  |
| 4.1.74 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 2, 7, 10, 24 ЛСР № 02-01-123 |  |  |  |  |
| 4.1.75 | Исключить расценку, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 18, 19 ЛСР № 02-01-123 |  |  |  |  |
| 4.1.76 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 34, 35 ЛСР № 02-01-123 |  |  |  |  |
| 4.1.77 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 116, 122, 126, 143 ЛСР № 02-01-123 |  |  |  |  |
| 4.1.78 | Расценка не соответствует технологии производства работ и оборудованию, рекомендуется применить расценку табл. ТЕРм08-03-572 в зависимости от размеров шкафа и места установки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 138 ЛСР № 02-01-123 |  |  |  |  |
| 4.1.79 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-124 |  |  |  |  |
| 4.1.80 | Стоимость работ по установке механизмов дороги занавеса рекомендуется учесть расценкой ТЕРм29-01-022-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5-8, 25-28 ЛСР № 02-01-124 |  |  |  |  |
| 4.1.81 | Рекомендуется применить расценку табл. ТЕРм08-03-572 в зависимости от размеров шкафа и места установки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 40 ЛСР № 02-01-124 |  |  |  |  |
| 4.1.82 | Исключить расценку ТЕРм10-06-037-08, затраты на установку коробок учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 52 ЛСР № 02-01-124 |  |  |  |  |
| 4.1.83 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 66 ЛСР № 02-01-124 |  |  |  |  |
| 4.1.84 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-125 |  |  |  |  |
| 4.1.85 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 2 ЛСР № 02-01-125 |  |  |  |  |
| 4.1.86 | Обосновать цену материального ресурса, уточнить конструкцию креплений | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 5 ЛСР № 02-01-125 |  |  |  |  |
| 4.1.87 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 6 ЛСР № 02-01-125 |  |  |  |  |
| 4.1.88 | Объём работ по установке не соответствует материальным ресурсам, учтённым за расценкой | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 20 ЛСР № 02-01-125 |  |  |  |  |
| 4.1.89 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 22 ЛСР № 02-01-125 |  |  |  |  |
| 4.1.90 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 40 ЛСР № 02-01-125 |  |  |  |  |
| 4.1.91 | Устранить общие недостатки к сметной документации | приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.92 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-004-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 1, 52, 148 ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.93 | Обосновать цену материального ресурса, уточнить конструкцию креплений | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 4, 55 ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.94 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 56, 157, 164 ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.95 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 24 ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.96 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 41, 108, 233 ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.97 | Корректировка оборудования по массе производится необоснованно, в соответствии с пунктом 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, корректировка единичных расценок по массе не производится в случае, если в наименовании единичной расценки (технической характеристике оборудования) указана масса оборудования | пункт 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункт 59 ЛСР№ 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.98 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 85 ЛСР№ 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.99 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 100, 224 ЛСР№ 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.100 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-004-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 139 ЛСР№ 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.101 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 168 ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.102 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 173, 174 ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.103 | Исключить расценку, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 179 ЛСР № 02-01-126 |  |  |  |  |
| 4.1.104 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.105 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 2, 51, 166 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.106 | Обосновать цену материального ресурса, уточнить конструкцию креплений | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 54, 249 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.107 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 6, 55 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.108 | Обосновать объём провода | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 25, 82 ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.109 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 31, 370 и аналогичные пункты ЛСР№ 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.110 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 38, 95, 102, 215, 222 и аналогичные пункты ЛСР№ 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.111 | Корректировка оборудования по массе производится необоснованно, в соответствии с пунктом 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, корректировка единичных расценок по массе не производится в случае, если в наименовании единичной расценки (технической характеристике оборудования) указана масса оборудования | пункт 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункт 58 ЛСР№ 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.112 | Включение затрат на комплектацию не обосновано | пункт 119 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 59-60 ЛСР№ 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.113 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 105, 225 и аналогичные пункты ЛСР№ 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.114 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-004-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 136 ЛСР№ 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.115 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 155, 162 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.116 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 171, 172 ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.117 | Исключить расценку, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 177, 253, 270, 276, 280, 289, 294, 311, 462, 471 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.118 | Обосновать объём провода | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 197, 364, 504 ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.119 | Расценка не обоснована, отсутствует место установки оборудования | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 256, 273 ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.120 | Расценка ТЕРм37-01-014-01 не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 291 ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.121 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 413, 417, 424, 429, 435 ЛСР № 02-01-127 |  |  |  |  |
| 4.1.122 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.123 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.124 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 37, 59 ЛСР № 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.125 | Корректировка оборудования по массе производится необоснованно, в соответствии с пунктом 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, корректировка единичных расценок по массе не производится в случае, если в наименовании единичной расценки (технической характеристике оборудования) указана масса оборудования | пункт 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункт 44 ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.126 | Включение затрат на комплектацию не обосновано | пункт 119 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 45 ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.127 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 93-94 ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.128 | Стоимость монтажа шкафа телекоммуникационного рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-03-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.129 | Отсутствует экранированный кабель, присоединяемый к разъёмам | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 141 ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.130 | Рекомендуется применить расценку ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 146 ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.131 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 149 ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.132 | Рекомендуется применить расценку ТЕРм08-02-152-15 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 154 ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.133 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.134 | Рекомендуется применить расценку ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 169 ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.135 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР№ 02-01-128 |  |  |  |  |
| 4.1.136 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.137 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.138 | Обосновать цену материального ресурса, уточнить конструкцию креплений | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 13, 63 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.139 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 6, 14 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.140 | Объём установки не соответствует объёму материальных ресурсов, учтённых за расценкой | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 29 ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.141 | Расценка не обоснована, отсутствуют подключаемые устройства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 31, 122 ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.142 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 35, 93 ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.143 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.144 | Исключить, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 74 ЛСР № 02-01-129 |  |  |  |  |
| 4.1.145 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.146 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.147 | Исключить, отсутствуют устанавливаемые приборы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 20 ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.148 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.149 | Исключить, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 53, 54 ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.150 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 64, 65 ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.151 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 81, 83, 85 ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.152 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.153 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 98 ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.154 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-130 |  |  |  |  |
| 4.1.155 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.156 | Уточнить конструкцию монтируемого оборудования | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 10, 12 ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.157 | Включение затрат на комплектацию не обосновано | пункт 119 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 12, 14 ЛСР№ 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.158 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.159 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 52, 58, 71, 232, 238 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.160 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 87, 88 ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.161 | Стоимость установки шкафа телекоммуникационного рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-03-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 89, 287 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.162 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 123, 183, 377 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.163 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.164 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 143, 341 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.165 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.166 | Исключить, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 192, 220-221, 282, 284, 451,453 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.167 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 280-281, 449-450 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-131 |  |  |  |  |
| 4.1.168 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.169 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.170 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 6 ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.171 | Исключить, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 94, 182, 237, 245 ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.172 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 118, 119 ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.173 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм08-03-636-06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 196 ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.174 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 261, 270, 283, 288, 312 ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.175 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.176 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-132 |  |  |  |  |
| 4.1.177 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-133 Системы мультимедиа. Студия звукозаписи |  |  |  |  |
| 4.1.178 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-133 |  |  |  |  |
| 4.1.179 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 49-50 ЛСР № 02-01-133 |  |  |  |  |
| 4.1.180 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 54 ЛСР № 02-01-133 |  |  |  |  |
| 4.1.181 | Исключить, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 87, 93 ЛСР № 02-01-133 |  |  |  |  |
| 4.1.182 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 122, 127, 137, 142 ЛСР № 02-01-133 |  |  |  |  |
| 4.1.183 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-133 |  |  |  |  |
| 4.1.184 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-133 |  |  |  |  |
| 4.1.185 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.186 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 1, 35, 41, 49, 56, 60-61 ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.187 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.188 | Исключить, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 43, 66, 70, 72, 75 ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.189 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 105, 113 ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.190 | Стоимость установки шкафа телекоммуникационного рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-03-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 129 ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.191 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 148 ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.192 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 151 ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.193 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.194 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-134 |  |  |  |  |
| 4.1.195 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-135 |  |  |  |  |
| 4.1.196 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 02-01-135 |  |  |  |  |
| 4.1.197 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-135 |  |  |  |  |
| 4.1.198 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 17 ЛСР № 02-01-135 |  |  |  |  |
| 4.1.199 | Расценки не обоснованы, в представленных ведомостях отсутствует описание монтируемых конструкций индивидуального изготовления | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 20-23 ЛСР № 02-01-135 |  |  |  |  |
| 4.1.200 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 30, 33, 36, 39 ЛСР № 02-01-135 |  |  |  |  |
| 4.1.201 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-135 |  |  |  |  |
| 4.1.202 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-135 |  |  |  |  |
| 4.1.203 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.204 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.205 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 4, 92, 190 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.206 | Расценки не обоснованы, отсутствует описание конструкций индивидуального изготовления | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 13-15, 138-142, 162-166, 282-284, 314-316, 318-320 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.207 | Исключить, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 24, 25, 27, 28, 35, 36, 69, 70, 122-124, 125, 126, 128, 129, 148, 149, 276, 277, 279, 280, 290, 291, 295, 296 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.208 | Включение затрат на комплектацию не обосновано | пункт 119 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 29-31 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.209 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 58, 59, 83-84, 106, 146-147 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.210 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 78 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.211 | Стоимость лепнины некорректно отнесена к стоимости оборудования | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 101 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.212 | Корректировка оборудования по массе производится необоснованно, в соответствии с пунктом 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, корректировка единичных расценок по массе не производится в случае, если в наименовании единичной расценки (технической характеристике оборудования) указана масса оборудования | пункт 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункты 196, 233, 322 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.213 | Стоимость установки громкоговорителя рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-04-101-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 385 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.214 | Стоимость материальных ресурсов учитывается в сметной документации вне зависимости от условий их приобретения (заказчиком, подрядчиком) | пункт 70 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 409, 411 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.215 | Стоимость установки шкафа телекоммуникационного рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-03-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 425 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.216 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.217 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.218 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 476-484 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.219 | Расценки не обоснованы представленной документацией | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 528-529 ЛСР № 02-01-136 |  |  |  |  |
| 4.1.220 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-137 |  |  |  |  |
| 4.1.221 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-137 |  |  |  |  |
| 4.1.222 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 6, 41 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-137 |  |  |  |  |
| 4.1.223 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-137 |  |  |  |  |
| 4.1.224 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.225 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-007-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 4, 187 ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.226 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 13, 52 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.227 | Исключить, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 21, 337, 339 ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.228 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.229 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 63-64, 344-345 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.230 | Стоимость установки шкафа телекоммуникационного рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-03-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 68 ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.231 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 91, 254 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.232 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 118, 145, 158, 231, 240 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.233 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.234 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.235 | Обосновать стоимость кронштейнов, в представленной документации отсутствует описание конструкции и применяемые материалы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 201 ЛСР № 02-01-138 |  |  |  |  |
| 4.1.236 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-139 |  |  |  |  |
| 4.1.237 | Стоимость установки громкоговорителя рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-04-101-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 02-01-139 |  |  |  |  |
| 4.1.238 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 10-11 ЛСР № 02-01-139 |  |  |  |  |
| 4.1.239 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-139 |  |  |  |  |
| 4.1.240 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-139 |  |  |  |  |
| 4.1.241 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-140 |  |  |  |  |
| 4.1.242 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-140 |  |  |  |  |
| 4.1.243 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.244 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.245 | Стоимость установки экрана рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-007-03, объём учитывается согласно объёму оборудования | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 11, 57-58 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.246 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 21, 87 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.247 | Стоимость установки громкоговорителя рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-04-101-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 21, 60-61 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.248 | Не учтена стоимость монтируемого оборудования | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 31 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.249 | Стоимость установки шкафа телекоммуникационного рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-03-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 33 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.250 | Исключить расценки, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 50-51, 53-54, 93, 95-96 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.251 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 115-116, 142, 149 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.252 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 137, 161, 165, 219, 244 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.253 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.254 | Включение затрат на комплектацию не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 171, 173 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.255 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 178, 199 ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.256 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-141 |  |  |  |  |
| 4.1.257 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.258 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.259 | Обосновать стоимость конструкций, в представленной документации отсутствует описание конструкции и материалов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 59ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.260 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 6, 82 ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.261 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 42-43 ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.262 | Стоимость установки громкоговорителя рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-04-101-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 68, 70 ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.263 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 112 ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.264 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 141, 148, 197, 202 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.265 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.266 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.267 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-028-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 182 ЛСР № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.268 | Расценка не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 218-219 № 02-01-142 |  |  |  |  |
| 4.1.269 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.270 | Стоимость установки громкоговорителя рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-04-101-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.271 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм08-03-636-06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 14 ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.272 | Исключить расценки, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 28-29, 94 ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.273 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 43, 45, 76, 114 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.274 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.275 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.276 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 106 ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.277 | Устранить общие недостатки, выявленные в сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.278 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 8, 13, 101 ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.279 | Стоимость установки громкоговорителя рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-04-101-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 11 ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.280 | Включение затрат на комплектацию не обосновано | пункт 119 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 19, 21, 23 ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.281 | Корректировка оборудования по массе производится необоснованно, в соответствии с пунктом 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, корректировка единичных расценок по массе не производится в случае, если в наименовании единичной расценки (технической характеристике оборудования) указана масса оборудования | пункт 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункты 20, 22 ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.282 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.283 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.284 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 46, 86, 113 ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.285 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-144 |  |  |  |  |
| 4.1.286 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-145 |  |  |  |  |
| 4.1.287 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 10, 62, 106, 114, 156 ЛСР № 02-01-145 |  |  |  |  |
| 4.1.288 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 18, 70, 168 ЛСР № 02-01-145 |  |  |  |  |
| 4.1.289 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-145 |  |  |  |  |
| 4.1.290 | Исключить расценки, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 50, 144 ЛСР № 02-01-145 |  |  |  |  |
| 4.1.291 | Стоимость экрана указана за 1 шт., в расценке на монтаж указано количество -150 шт., несоответствие между объёмом монтажных работ и объёмом устанавливаемого оборудования. Для учёта стоимости установки экрана светодиодного из сборных панелей рекомендуется применить расценку ТЕРм11-04-007-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 150 ЛСР № 02-01-145 |  |  |  |  |
| 4.1.292 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-145 |  |  |  |  |
| 4.1.293 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-175 |  |  |  |  |
| 4.1.294 | Включение затрат на продление гарантийного обслуживания не обосновано | пункт 117 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 3, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-175 |  |  |  |  |
| 4.1.295 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-175 |  |  |  |  |
| 4.1.296 | Исключить расценки, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 28 ЛСР № 02-01-175 |  |  |  |  |
| 4.1.297 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 43-44 ЛСР № 02-01-175 |  |  |  |  |
| 4.1.298 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-176 |  |  |  |  |
| 4.1.299 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-176 |  |  |  |  |
| 4.1.300 | Включение затрат на продление гарантийного обслуживания не обосновано | пункт 117 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 6, 9, 15 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-176 |  |  |  |  |
| 4.1.301 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 23-24 ЛСР № 02-01-176 |  |  |  |  |
| 4.1.302 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-177 |  |  |  |  |
| 4.1.303 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-177 |  |  |  |  |
| 4.1.304 | Включение затрат на продление гарантийного обслуживания не обосновано | пункт 117 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 7, 10, 13 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-177 |  |  |  |  |
| 4.1.305 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 28-29 ЛСР № 02-01-177 |  |  |  |  |
| 4.1.306 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-178 |  |  |  |  |
| 4.1.307 | Включение затрат на продление гарантийного обслуживания не обосновано | пункт 117 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 8, 11, 14 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-178 |  |  |  |  |
| 4.1.308 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-178 |  |  |  |  |
| 4.1.309 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 37-38 ЛСР № 02-01-177 |  |  |  |  |
| 4.1.310 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-179 |  |  |  |  |
| 4.1.311 | Включение затрат на продление гарантийного обслуживания не обосновано | пункт 117 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 6, 9, 12, 15 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-179 |  |  |  |  |
| 4.1.312 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-179 |  |  |  |  |
| 4.1.313 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 26-27 ЛСР № 02-01-179 |  |  |  |  |
| 4.1.314 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-182 |  |  |  |  |
| 4.1.315 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 1, 4, 25 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-182 |  |  |  |  |
| 4.1.316 | Единицы измерения расценки ТЕР09-08-005-01 – комплект, учёт объёма работ по количеству боллардов не обоснован | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 108 ЛСР № 02-01-182 |  |  |  |  |
| 4.1.317 | Установка элементов СКУД, являющихся комплектом для дверей, следует учесть комплексной расценкой ТЕРм10-10-006-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-182 |  |  |  |  |
| 4.1.318 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-184 |  |  |  |  |
| 4.1.319 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 13-14 ЛСР № 02-01-184 |  |  |  |  |
| 4.1.320 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-185 |  |  |  |  |
| 4.1.321 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-185 |  |  |  |  |
| 4.1.322 | Устранить общие недостатки к сметной документации |  | ЛСР № 02-01-186 |  |  |  |  |
| 4.1.323 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-186 |  |  |  |  |
| 4.1.324 | Стоимость работ по прокладке стальных труб для последующей затяжки кабеля рекомендуется учесть расценками сборника ТЕРм-08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-186 |  |  |  |  |
| 4.1.325 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-186 |  |  |  |  |
| 4.1.326 | Применение расценки ТЕРр69-3-4 при новом строительстве некорректно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-186 |  |  |  |  |
| 4.1.327 | Расценки с литерой "Д" не включены в федеральный реестр сметных нормативов | пункт 7 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-186 |  |  |  |  |
| 4.1.328 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 141, 148ЛСР № 02-01-186 |  |  |  |  |
| 4.1.329 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм10-02-030-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 144, 152 ЛСР № 02-01-186 |  |  |  |  |
| 4.1.330 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-192 |  |  |  |  |
| 4.1.331 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм11-04-008-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 1, 8, 71 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-192 |  |  |  |  |
| 4.1.332 | Исключить дополнительные затраты на включение в аппаратуру разъёмов штепсельных, не обоснованы технологией производства работ, установка приборов учтена расценками сборника ТЕРм11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-192 |  |  |  |  |
| 4.1.333 | Расценка ТЕРм10-08-002-06 не соответствует материальным ресурсам, учтённым за расценкой | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 10 ЛСР № 02-01-192 |  |  |  |  |
| 4.1.334 | Стоимость работ на монтаж извещателей пожарных ручных рекомендуется учесть расценкой ТЕРм08-01-081-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 24, 78 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-192 |  |  |  |  |
| 4.1.335 | Стоимость установки гильз для прохода кабеля рекомендуется учесть расценкой ТЕР06-01-015-08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-192 |  |  |  |  |
| 4.1.336 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-193 |  |  |  |  |
| 4.1.337 | Расценка не соответствует устанавливаемому оборудованию | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-193 |  |  |  |  |
| 4.1.338 | Исключить дополнительные расценки на установку ответвительных и разветвительных коробок, данные затраты учтены расценками на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-193 |  |  |  |  |
| 4.1.339 | Расценка не обоснована, отсутствуют приборы к которым присоединяются электрические проводки пайкой или под винт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 76 и аналогичные пункты ЛСР № 02-01-143 |  |  |  |  |
| 4.1.340 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.341 | Уточнить место установки оборудования и прокладки кабельных сетей, обосновать отнесение затрат к внутриплощадочным сетям связи | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.342 | Расценка ТЕРм10-01-054-01 не соответствует технологии производства работ, следует применить расценки сборника ТЕРм08 на прокладку кабельной продукции | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.343 | Расценка принята необоснованно, отсутствуют устройства для которых необходима разводка и подключение кабеля | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 107 ЛСР № 05-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.344 | Исключить расценки, оборудование не требует монтажа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 131 ЛСР № 05-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.345 | Стоимость установки вторичных часов следует учесть расценкой ТЕРм10-08-016-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 131 ЛСР № 05-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.346 | Расценки не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 138-139 ЛСР № 05-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.347 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.348 | Расценка принята необоснованно, затраты на производство работ в зимний период учтены нормативами затрат на производство работ в зимнее время | пункт 3 в) приказа Минстроя России от 25.05.20201 № 325/пр | пункт 1 ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.349 | Для учёта стоимости устройства траншей рекомендуется применить расценки табл. ТЕРм01-01-022 в случае вывоза грунта на утилизацию и табл. ТЕРм-01-01-009 в случае разработки грунта в отвал, в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.350 | Корректировка расценки по стоимости материального ресурса не обоснована | пункт 66 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункты 8-10, пункты 26-28 ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.351 | Применение коэффициента 1,15 к объёму песка не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.352 | Для учёта стоимости установки пластикового кабельного колодца рекомендуется применить расценку ТЕР34-02-006-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 15 ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.353 | Расценка ТЕР34-02-012-01 не соответствует технологии производства работ по установке адаптеров ввода, т.к. учитывает дополнительно стоимость кирпича и раствора для заделки вводов, которые не применяются для пластиковых колодцев | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.354 | Расценка ТЕР22-05-003-01 учитывает стоимость протаскивания стальной трубы, для учёта стоимости протаскивания пластиковой трубы рекомендуется применить расценку ТЕРм10-06-049-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.355 | Расценка ТЕР34-02-003-01 учитывает стоимость работ по устройству основания под трубы и обратную засыпку мягким грунтом, следует исключить дополнительные расценки на устройство обратной засыпки, чтобы исключить двойной учёт стоимости работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.356 | Расценка ТЕР09-03-039-01 не соответствует технологии производства работ по установке кластеров ССД-Пайп | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 41 ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.357 | Расценка ТЕР22-03-002-01 принята некорректно, т.к. учитывает стоимость сварки фасонных частей, а не установку резьбовых муфт | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 44 ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.358 | Соединение боллардов и закладных труб учитывается при установке противотаранных конструкций, исключить двойной учёт стоимости работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 48-49 ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.359 | Расценкой ТЕР34-02-004-01 учтены работы по заделке отверстий, исключить двойной учёт стоимости работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 50-51 ЛСР № 05-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.360 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.361 | Для учёта стоимости устройства траншей рекомендуется применить расценки табл. ТЕРм-01-01-022 в случае вывоза грунта на утилизацию и табл. ТЕРм-01-01-009 в случае разработки грунта в отвал, в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.362 | Согласно пункту 1.1.2 ТЧ сборника ТЕР01 при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств, применение расценки ТЕР01-02-068-01 не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 ЛСР № 06-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.363 | Отсутствуют затраты по вывозу на утилизацию вытесненного грунта | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.364 | Муфты с закладными электронагревателями используются для сварки труб и фасонных деталей, дополнительный учёт стоимости их установки некорректен, т.к. расценками на прокладку трубопроводов и установку фасонных частей учтены работы по сварке, дополнительно следует учитывать только стоимость материальных ресурсов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 16-17 ЛСР № 06-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.365 | Фланцы не соответствуют устанавливаемым фасонным частям | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 20 ЛСР № 06-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.366 | Расценка ТЕР22-03-001-02 учитывает стоимость материальных ресурсов, исключить двойной учёт стоимости материальных ресурсов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 21-23 ЛСР № 06-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.367 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.368 | Для учёта стоимости устройства траншей рекомендуется применить расценки табл. ТЕРм-01-01-022 в случае вывоза грунта на утилизацию и табл. ТЕРм-01-01-009 в случае разработки грунта в отвал, в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.369 | Согласно пункту 1.1.2 ТЧ сборника ТЕР01 при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств, применение расценки ТЕР01-02-068-01 не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.370 | Расценкой на устройство оснований ТЕР23-01-001-01 учтена стоимость работ по планировке дна траншеи, исключить дополнительные затраты, принятые необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 4 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.371 | Расценки по учёту стоимости работ на отвале приняты необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 9, 20 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.372 | Обосновать расстояние вывоза грунта на 1 км | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.373 | Корректировка расценки не обоснована, рекомендуется для учёта стоимости устройства щебёночного основания применить расценку ТЕР08-01-002-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.374 | Стоимость погрузки грунта для вывоза на утилизацию рекомендуется учесть расценками табл. ТЕР01-01-022 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.375 | В соответствии с технологией производства работ рекомендуется учесть стоимость прокладки гофрированных полипропиленовых труб расценкой табл. ТЕР23-01-020 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 21, 25, 29, 33, 120 и аналогичные пункты ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.376 | Расценки на устройство колодцев в грунтах мокрых ТЕР23-03-001-04, ТЕР23-03-001-06, ТЕР23-03-007-04 учитывают стоимость работ и материальных ресурсов на устройство бетонной подготовки под колодцы и битумную гидроизоляцию колодцев в два слоя, данные работы не указаны в представленной ведомости объёмов работ, расценки приняты некорректно, т.к. не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.377 | Стоимость работ по пробивке проёмов рекомендуется учесть расценкой ТЕР46-03-007-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.378 | Корректировка расценки по стоимости материальных ресурсов не обоснована. В представленной ведомости объёмов работ не указан вид работ для определения корректной расценки | пункт 66 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункты 64, 79, 160 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.379 | Коэффициент интерполяции применён необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 85 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.380 | Стоимость установки расходомера в соответствии с технологией производства работ рекомендуется учесть расценкой табл. ТЕРм11-02-022 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 92 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.381 | Некорректно принята стоимость переходов – учтена стоимость переходов стальных в ППУ изоляции при прокладке гофрированных труб | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 95-96 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.382 | Уточнить технологию производства работ, к каким трубам привариваются стальные фланцы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 97 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.383 | Надбавка по водонепроницаемости принята некорректно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 102 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.384 | Обосновать применение автобетоносмесителей | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 103 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.385 | Применение надбавок к ценам за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных не обосновано, расценками сборника ТЕР06 учтён усреднённый расход арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 105, 107 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.386 | Учёт стоимости демонтажных работ не обоснован, отсутствует в ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 109 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.387 | Корректировка оборудования по массе производится необоснованно, в соответствии с пунктом 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, корректировка единичных расценок по массе не производится в случае, если в наименовании единичной расценки (технической характеристике оборудования) указана масса оборудования | пункт 102 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункт 110 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.388 | Не представлены коммерческие предложения, обосновывающие стоимость материальных ресурсов, стоимость которых определяется на основании конъюнктурного анализа | пункт 13 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.389 | Стоимость работ по установке фильтра-патрона рекомендуется учесть расценкой сборника ТЕРм37 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 168 ЛСР № 06-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.390 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.391 | Для учёта стоимости устройства траншей рекомендуется применить расценки табл. ТЕРм01-01-022 в случае вывоза грунта на утилизацию и табл. ТЕРм-01-01-009 в случае разработки грунта в отвал, в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.392 | Согласно пункту 1.1.2 ТЧ сборника ТЕР01 при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств, применение расценки ТЕР01-02-068-01 не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.393 | Расценкой на устройство оснований ТЕР23-01-001-01 учтена стоимость работ по планировке дна траншеи, исключить дополнительные затраты принятые необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 8 ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.394 | Стоимость песка учтена расценкой ТЕР23-01-001-01, дополнительный учёт стоимости песка не обоснован | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 9 ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.395 | Расценки по учёту стоимости работ на отвале приняты необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 10, 17 ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.396 | Обосновать расстояние вывоза грунта на 1 км | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.397 | Стоимость погрузки грунта для вывоза на утилизацию рекомендуется учесть расценками табл. ТЕР01-01-022 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.398 | Дополнительный учёт стоимости работ по уплотнению грунта принят необоснованно, расценка ТЕР01-02-061-01 на засыпку вручную учитывает стоимость работ по уплотнению грунта | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 14 ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.399 | Расценка ТЕР27-02-001-03 принята некорректно не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 18, 46, 64 ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.400 | В соответствии с технологией производства работ рекомендуется учесть стоимость прокладки гофрированных полипропиленовых труб расценкой табл. ТЕР23-01-020 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.401 | Расценки на устройство колодцев в грунтах мокрых ТЕР23-03-001-04, ТЕР23-03-001-06, ТЕР23-03-007-04 учитывают стоимость работ и материальных ресурсов на устройство бетонной подготовки под колодцы и битумную гидроизоляцию колодцев в два слоя, данные работы не указаны в представленной ведомости объёмов работ, расценки приняты некорректно, т.к. не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.402 | Стоимость работ по пробивке проёмов рекомендуется учесть расценкой ТЕР46-03-007-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.403 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-04 |  |  |  |  |
| 4.1.404 | Для учёта стоимости устройства траншей рекомендуется применить расценки табл. ТЕРм-01-01-022 в случае вывоза грунта на утилизацию и табл. ТЕРм-01-01-009 в случае разработки грунта в отвал, в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-04 |  |  |  |  |
| 4.1.405 | Согласно пункту 1.1.2 ТЧ сборника ТЕР01 при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств, применение расценки ТЕР01-02-068-01 не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 ЛСР № 06-01-04 |  |  |  |  |
| 4.1.406 | Расценки по учёту стоимости работ на отвале приняты необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 14 ЛСР № 06-01-04 |  |  |  |  |
| 4.1.407 | Обосновать расстояние вывоза грунта на 1 км | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-04 |  |  |  |  |
| 4.1.408 | Стоимость погрузки грунта для вывоза на утилизацию рекомендуется учесть расценками табл. ТЕР01-01-022 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-04 |  |  |  |  |
| 4.1.409 | Расценки с литерой "Д" не включены в ФРСН | пункт 7 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-04 |  |  |  |  |
| 4.1.410 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-05. |  |  |  |  |
| 4.1.411 | Для учёта стоимости устройства траншей рекомендуется применить расценки табл. ТЕРм-01-01-022 в случае вывоза грунта на утилизацию и табл. ТЕРм-01-01-009 в случае разработки грунта в отвал, в соответствии с технологией производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-05 |  |  |  |  |
| 4.1.412 | Согласно пункту 1.1.2 ТЧ сборника ТЕР01 при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств, применение расценки ТЕР01-02-068-01 не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 ЛСР № 06-01-05 |  |  |  |  |
| 4.1.413 | Расценкой на устройство оснований ТЕР23-01-001-01 учтена стоимость работ по планировке дна траншеи, исключить дополнительные затраты принятые необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 4 ЛСР № 06-01-05 |  |  |  |  |
| 4.1.414 | Расценки по учёту стоимости работ на отвале приняты необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 14 ЛСР № 06-01-05 |  |  |  |  |
| 4.1.415 | Обосновать расстояние вывоза грунта на 1 км | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-05 |  |  |  |  |
| 4.1.416 | Стоимость погрузки грунта для вывоза на утилизацию рекомендуется учесть расценками табл. ТЕР01-01-022 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-05 |  |  |  |  |
| 4.1.417 | Корректировка расценки по стоимости материальных ресурсов не обоснована | пункт 66 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункты 42-49 ЛСР № 06-01-05 |  |  |  |  |
| 4.1.418 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.419 | Коэффициент на доработку грунта не обоснован, т.к. отсутствуют работы по механизированной разработке грунта | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.420 | Обосновать производство работ только вручную | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.421 | Согласно пункту 1.1.2 ТЧ сборника ТЕР01 при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств, применение расценки ТЕР01-02-068-01 не обосновано | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.422 | Расценкой на устройство оснований ТЕР23-01-001-01 учтена стоимость работ по планировке дна траншеи, исключить дополнительные затраты принятые необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 4 ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.423 | Расценки по учёту стоимости работ на отвале приняты необоснованно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 5, 14 ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.424 | Обосновать расстояние вывоза грунта на 1 км | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.425 | Стоимость погрузки грунта для вывоза на утилизацию рекомендуется учесть расценками табл. ТЕР01-01-022 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.426 | Корректировка расценки по стоимости материальных ресурсов не обоснована | пункт 66 приказа Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр | пункты 16-18 ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.427 | Применение надбавок к ценам за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных не обосновано, расценками сборника ТЕР06 учтён усреднённый расход арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 20-22 ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.428 | Расценкой ТЕР07-06-002-04 учтена стоимость работ по покрытию конструкций битумом за два раза, исключить дополнительные расценки на гидроизоляцию щита неподвижной опоры | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.429 | Исключить стоимость работ по очистке щётками, не соответствует технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.430 | Расценка ТЕР16-02-010-09 принята некорректно, отсутствуют узлы трубопроводов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 60 ЛСР № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.431 | Расценками сборника ТЕР24 на прокладку трубопроводов учтена стоимость неподвижных и скользящих опор, исключить дополнительно учтённую стоимость опор | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 81 № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.432 | Расценка ТЕР22-03-001-05 учитывает стоимость стальных фасонных частей, исключить двойной учёт стоимости материальных ресурсов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.433 | Расценки ТЕР26-01-021-01 ТЕР22-03-002-01 приняты некорректно, не соответствуют технологии производства работ, рекомендуется применить расценку ТЕР26-01-020-01, данная расценка учитывает стоимость компонентов для заливки стыка, стоимость муфт термоусаживаемых следует учесть дополнительно по расценкам ТССЦ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.434 | Расценка ТЕР22-03-001-01 учитывает стоимость чугунных фасонных частей, дополнительный учёт стоимости материальных ресурсов не обоснован | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 91 № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.435 | Расценка на устройство колодцев в грунтах мокрых ТЕР23-03-001-04 учитывает стоимость работ и материальных ресурсов на устройство бетонной подготовки под колодцы и битумную гидроизоляцию колодцев в два слоя, данные работы не указаны в представленной ведомости объёмов работ, расценки приняты некорректно, т.к. не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.436 | Применение расценок сборника ТЕРм12 на установку приварной арматуры не обосновано ТЧ сборника ТЕР24, стоимость установки кранов шаровых следует учесть расценками сборника ТЕР24 или при установке кранов в ИТП стоимость работ следует учесть расценками сборника ТЕР16 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 131, 133 № 06-01-06 |  |  |  |  |
| 4.1.437 | Устранить общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 06-01-07 |  |  |  |  |
| 4.1.438 | Стоимость работ рекомендуется учесть расценкой ТЕРм08-10-010-01 в соответствии с материальными ресурсами | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 5 ЛСР № 06-01-07 |  |  |  |  |
| 4.1.439 | Стоимость работ и материальных ресурсов учтена расценкой ТЕРм11-08-001-04, дополнительные расценки не обоснованы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 12-14 ЛСР № 06-01-07 |  |  |  |  |
| 4.1.440 | Исключить затраты на пусконаладочные работы системы ОДК, расценки не обоснованы и не соответствуют технологии производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 09-01-40 |  |  |  |  |
| 4.1.441 | Применение расценок табл.ТЕРп02-01-001 не обосновано, согласно пункту 1.2.1 ТЧ сборника по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) и др., прямые затраты которых определяются по ТЕРм части 10 "Оборудование связи" | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 09-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.442 | В ТЕРм части 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определённого на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, дополнительные затраты на инсталляцию и настройку не обоснованы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 3-4 ЛСР № 09-01-01 |  |  |  |  |
| 4.1.443 | В ТЕРм части 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определённого на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, дополнительные затраты на инсталляцию и настройку не обоснованы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 09-01-02 |  |  |  |  |
| 4.1.444 | В ТЕРм части 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определённого на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, дополнительные затраты на инсталляцию и настройку не обоснованы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 09-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.445 | Обосновать объёмы работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 7, 8 ЛСР № 09-01-03 |  |  |  |  |
| 4.1.446 | Стоимость пусконаладочных работ мультимедийных систем определена расценками сборника ТЕРп02 отдела 2 "Аппаратно-программные средства вычислительной техники", что не соответствует монтируемому оборудованию. В представленных ведомостях объёмов работ не указаны работы, указаны наименования расценок, являющихся применительными для мультимедийного оборудования | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 09-01-10, ЛСР № 09-01-11, ЛСР № 09-01-14, ЛСР № 09-01-15, ЛСР № 09-01-16, ЛСР № 09-01-17, ЛСР № 09-01-18, ЛСР № 09-01-19, ЛСР № 09-01-20, ЛСР № 09-01-21, ЛСР № 09-01-22. ЛСР № 09-01-23, ЛСР № 09-01-24, ЛСР № 09-01-25, ЛСР № 09-01-26, ЛСР № 09-01-27, ЛСР № 09-01-28, ЛСР № 09-01-29, ЛСР № 09-01-30, ЛСР № 09-01-31, ЛСР № 09-01-32, ЛСР № 09-01-33 |  |  |  |  |
| 4.1.447 | В представленной ведомости не обоснована категория сложности систем | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 09-01-10, ЛСР № 09-01-11, ЛСР № 09-01-14, ЛСР № 09-01-15, ЛСР № 09-01-16, ЛСР № 09-01-17, ЛСР № 09-01-18, ЛСР № 09-01-19, ЛСР № 09-01-20, ЛСР № 09-01-21, ЛСР № 09-01-22. ЛСР № 09-01-23, ЛСР № 09-01-24, ЛСР № 09-01-25, ЛСР № 09-01-26, ЛСР № 09-01-27, ЛСР № 09-01-28, ЛСР № 09-01-29, ЛСР № 09-01-30, ЛСР № 09-01-31, ЛСР № 09-01-32, ЛСР № 09-01-33 |  |  |  |  |
| 5 | СМ Костюшко Любовь Олеговна |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Затраты на установку обратных клапанов принять по ТЕР20-02-004-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 8 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Затраты на установку кассетных фильтров принять по ТЕР20-05-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 24 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Затраты на установку регулирующей заслонки диаметром 250 мм с электроприводом принять по ТЕР20-02-06-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 27 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Затраты на установку регулирующей заслонки диаметром 315 мм с электроприводом принять по ТЕР20-02-06-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 52 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Затраты на установку регулирующей заслонки размером 900\*500 мм с электроприводом принять по ТЕР20-02-06-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 74 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Затраты на установку регулирующей заслонки размером 300\*500 мм с электроприводом принять по ТЕР20-02-06-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 87 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.10 | Затраты на установку регулятора постоянного расхода размером 300\*200 мм принять по ТЕР20-02-005-06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 708 ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.11 | Затраты на установку регулятора постоянного расхода размером 400\*200 мм принять по ТЕР20-02-005-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 709 ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.12 | Обосновать наличие неудобных и стеснённых условий для применения коэффициента из технической части приложение 26.2 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1804 ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.13 | Затраты на установку креплений учтены в комплексе основных и вспомогательных работ при прокладке воздуховодов, исключить задвоение затрат | пункт 1.20.2 технической части сборника 20 | пункт 1819 ЛСР № 02-01-50 |  |  |  |  |
| 5.1.14 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.15 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.16 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.17 | Затраты на установку кассетных фильтров принять по ТЕР20-05-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 27 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.18 | Затраты на установку обратных клапанов принять по ТЕР20-02-004-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 76 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.19 | Затраты на установку дроссель-клапанов учтены в прокладке воздуховодов, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 636 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.20 | Затраты на установку регулятора постоянного расхода размером 300\*200 мм принять по ТЕР20-02-005-06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 782 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.21 | Затраты на установку регулятора постоянного расхода размером 400\*200 мм принять по ТЕР20-02-005-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 783 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.22 | Обосновать наличие неудобных и стеснённых условий для применения коэффициента из технической части приложение 26.2 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 2196 ЛСР № 02-01-51 |  |  |  |  |
| 5.1.23 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-52 |  |  |  |  |
| 5.1.24 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-52 |  |  |  |  |
| 5.1.25 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-52 |  |  |  |  |
| 5.1.26 | Затраты на установку воздухонагревателя водяного принять по ТЕР20-04-002-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 6 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-52 |  |  |  |  |
| 5.1.27 | Затраты на установку дроссель-клапанов учтены в прокладке воздуховодов, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 299 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-52 |  |  |  |  |
| 5.1.28 | Обосновать применение воздуховодов из листовой стали класса П | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 487 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-52 |  |  |  |  |
| 5.1.29 | Затраты на установку вентилятора осевого принять по ТЕР20-03-002 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1102 ЛСР № 02-01-52 |  |  |  |  |
| 5.1.30 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-62 |  |  |  |  |
| 5.1.31 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-62 |  |  |  |  |
| 5.1.32 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-62 |  |  |  |  |
| 5.1.33 | Затраты на установку водомерного узла диаметром 200 мм с обводной линией принять по ТЕР16-06-001-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 02-01-62 |  |  |  |  |
| 5.1.34 | Затраты на монтаж фильтровальной установки принять по ТЕРм37-01-002 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 5 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-62 |  |  |  |  |
| 5.1.35 | Затраты на установку опор учтены в комплексе основных и вспомогательных работ при прокладке трубопроводов, исключить задвоение объёмов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 196 ЛСР № 02-01-62 |  |  |  |  |
| 5.1.36 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.37 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.38 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.39 | Затраты на установку гильз учтены в комплексе основных и вспомогательных работ при прокладке трубопроводов, исключить задвоение объёмов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 188 ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.40 | Затраты на заделку сальников в количестве 1414 штук не обоснованы, исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 194 ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.41 | Затраты на установку подвесных унитазов принять по ТЕР17-01-003-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 242 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.42 | Затраты на установку умывальников принять по ТЕР17-01-001-14 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 252 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.43 | Затраты на установку смесителей учтены в монтаже сантехприборов, исключить задвоение объёмов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 265 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.44 | Исключить установку резьбовой арматуры, учтено составом работ сборника ТЕР16 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 285 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-63 |  |  |  |  |
| 5.1.45 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-64 |  |  |  |  |
| 5.1.46 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-64 |  |  |  |  |
| 5.1.47 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-64 |  |  |  |  |
| 5.1.48 | Привести в соответствие базисный уровень цен | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-64 |  |  |  |  |
| 5.1.49 | Машины и механизмы, учитываемые в сметной документации, привести в соответствие с данными ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-64 |  |  |  |  |
| 5.1.50 | Затраты на уплотнение грунта учтены в ТЕР01-02-061-01. Исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 5 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-64 |  |  |  |  |
| 5.1.51 | Норму расхода на прокладку провода принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 45 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-64 |  |  |  |  |
| 5.1.52 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.53 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.54 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.55 | Норму расхода на прокладку кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 426 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.56 | Обосновать отсутствие затрат на затягивание кабеля в гофрированные трубы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 426 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.57 | Затраты на монтаж розеток со степенью защиты IP44 принять по ТЕРм08-03-591-10 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 457 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.58 | Затраты на установку трехполюсной розетки принять по ТЕРм08-03-591-11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 465 ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.59 | Затраты на установку коробок принять по ТЕРм10-08-019-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 466 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.60 | Затраты на установку рамок пластиковых не обоснованы, исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 486 ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.61 | Норму расхода на прокладку гофрированной трубы принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 532 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.62 | Затраты на монтаж установочных коробок учтены в монтаже установочных изделий, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 537 ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.63 | Исключить стоимость гаек, шайб, стоимость учтена в сметных нормативах | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 995, 996, 997 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-65 |  |  |  |  |
| 5.1.64 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.65 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.66 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.67 | Исключить коэффициент на тепловое испытание, как необоснованный | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 15 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.68 | Затраты на установку электрических конвекторов принять по ТЕРм08-03-602-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 22 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.69 | Затраты на прокладку полиэтиленовой трубы РЕ-Ха принять по ТЕР16-03-001-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 469 ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.70 | Учесть стоимость укрупнённых монтажных узлов из стальных труб | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 484 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.71 | Затраты на изоляцию из каменной ваты принять по ТЕР26-01-003-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 540 ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.72 | Затраты на прокладку полиэтиленовой трубы для тёплого пола принять по ТЕР16-03-001-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 580 ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.73 | Исключить установку резьбовой арматуры, учтено составом работ сборника ТЕР16 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 610 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.74 | Затраты на установку гильз учтены в комплексе основных и вспомогательных работ при прокладке трубопроводов, исключить задвоение объёмов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 664 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.75 | Затраты на заделку сальников в количестве 942 штук не обоснованы, исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 677 ЛСР № 02-01-66 |  |  |  |  |
| 5.1.76 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.77 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.78 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.79 | Затраты на установку смесительных узлов принять по ТЕР18-06-004-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.80 | Затраты на прокладку стальной трубы диаметром 76 мм принять по ТЕР16-02-005-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 32 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.81 | Стоимость отводов учтена в сметном нормативе на прокладку трубопроводов, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 45 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.82 | Исключить установку резьбовой арматуры, учтено составом работ сборника ТЕР16 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 61 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.83 | Учесть норму полипропиленовой трубы, учтенную в сметном нормативе | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 152 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.84 | Исключить коэффициент на индивидуальные испытания, учтён сметным нормативом | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 854 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.85 | Затраты на прокладку трубопроводов из медных труб учтены сметным нормативом, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1057 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.86 | Затраты на изоляцию медных труб для кондиционеров учтены сметным нормативом, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1079 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.87 | Исключить стоимость гаек, шайб, стоимость учтена в сметных нормативах | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 1111, 1112, 1113 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-73 |  |  |  |  |
| 5.1.88 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-106 |  |  |  |  |
| 5.1.89 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-106 |  |  |  |  |
| 5.1.90 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-106 |  |  |  |  |
| 5.1.91 | Затраты на установку гильз учтены в комплексе основных и вспомогательных работ при прокладке трубопроводов, исключить задвоение объёмов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 102 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-106 |  |  |  |  |
| 5.1.92 | Исключить стоимость гаек, шайб, стоимость учтена в сметных нормативах | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 143, 144, 145 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-106 |  |  |  |  |
| 5.1.93 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-107 |  |  |  |  |
| 5.1.94 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-107 |  |  |  |  |
| 5.1.95 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-107 |  |  |  |  |
| 5.1.96 | Исключить стоимость гаек, шайб, стоимость учтена в сметных нормативах | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 74, 75 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-107 |  |  |  |  |
| 5.1.97 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-108 |  |  |  |  |
| 5.1.98 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-108 |  |  |  |  |
| 5.1.99 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-108 |  |  |  |  |
| 5.1.100 | Затраты на установку привода для заслонки учтены в монтаже заслонки с электроприводом, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 9 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-108 |  |  |  |  |
| 5.1.101 | Норму расхода на затягивание кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1344 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-108 |  |  |  |  |
| 5.1.102 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-109 |  |  |  |  |
| 5.1.103 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-109 |  |  |  |  |
| 5.1.104 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-109 |  |  |  |  |
| 5.1.105 | Затраты на установку привода для заслонки учтены в монтаже заслонки с электроприводом, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-109 |  |  |  |  |
| 5.1.106 | Затраты на прокладку короба принять по ТЕРм08-02-396-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 7 ЛСР № 02-01-109 |  |  |  |  |
| 5.1.107 | Норму расхода на гофрированную трубу принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 14 ЛСР № 02-01-109 |  |  |  |  |
| 5.1.108 | Норму расхода на затягивание кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 24 ЛСР № 02-01-109 |  |  |  |  |
| 5.1.109 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-155 |  |  |  |  |
| 5.1.110 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-155 |  |  |  |  |
| 5.1.111 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-155 |  |  |  |  |
| 5.1.112 | Затраты на установку блока бесперебойного питания принять по ТЕРм10-08-003-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 3, 5 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-155 |  |  |  |  |
| 5.1.113 | Норму расхода на гофрированную трубу принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 46, 49 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-155 |  |  |  |  |
| 5.1.114 | Норму расхода на прокладку провода принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 55 ЛСР № 02-01-155 |  |  |  |  |
| 5.1.115 | Норму расхода на затягивание кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 57 ЛСР № 02-01-155 |  |  |  |  |
| 5.1.116 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-156 |  |  |  |  |
| 5.1.117 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-156 |  |  |  |  |
| 5.1.118 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-156 |  |  |  |  |
| 5.1.119 | Обосновать отсутствие затрат на монтаж контроллера адресных устройств | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 02-01-156 |  |  |  |  |
| 5.1.120 | Затраты на установку блока бесперебойного питания принять по ТЕРм10-08-003-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 4, 7 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-156 |  |  |  |  |
| 5.1.121 | Норму расхода на прокладку провода принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 14 ЛСР № 02-01-156 |  |  |  |  |
| 5.1.122 | Норму расхода на гофрированную трубу принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 20 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-156 |  |  |  |  |
| 5.1.123 | Норму расхода на затягивание кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 23 ЛСР № 02-01-156 |  |  |  |  |
| 5.1.124 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-160 |  |  |  |  |
| 5.1.125 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-160 |  |  |  |  |
| 5.1.126 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-160 |  |  |  |  |
| 5.1.127 | Норму расхода на затягивание кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 56 ЛСР № 02-01-160 |  |  |  |  |
| 5.1.128 | Норму расхода на прокладку провода принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 59 ЛСР № 02-01-160 |  |  |  |  |
| 5.1.129 | Норму расхода на гофрированную трубу принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 65 ЛСР № 02-01-160 |  |  |  |  |
| 5.1.130 | Затраты на установку коробок принять по ТЕРм10-08-019-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 70 ЛСР № 02-01-160 |  |  |  |  |
| 5.1.131 | Учесть недостатки к сметному расчёту № 02-01-63 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-162 |  |  |  |  |
| 5.1.132 | Учесть недостатки к сметному расчёту № 02-01-65 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-163 |  |  |  |  |
| 5.1.133 | Затраты на установку торшеров не требуются, исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 155 ЛСР № 02-01-163 |  |  |  |  |
| 5.1.134 | Затраты на установку датчика присутствия принять по ТЕРм10-08-003-05 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 291 ЛСР № 02-01-163 |  |  |  |  |
| 5.1.135 | Затраты на установку коробок принять по ТЕРм10-08-019-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 317 ЛСР № 02-01-163 |  |  |  |  |
| 5.1.136 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.137 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.138 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.139 | Привести в соответствие базисный уровень цен | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.140 | Машины и механизмы, учитываемые в сметной документации, привести в соответствие с данными ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.141 | Затраты на уплотнение грунта учтены в ТЕР01-02-061-01. Исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 6 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.142 | Затраты на подключение приборов учтены в монтаже этих приборов, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 51 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.143 | Учесть норму полипропиленовой трубы, учтённую в сметном нормативе | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 61 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.144 | Норму расхода на прокладку кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 62 ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.145 | Норму расхода на затягивание кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 68 ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.146 | Норму расхода на гофрированную трубу принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 70 ЛСР № 02-01-164 |  |  |  |  |
| 5.1.147 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-181 |  |  |  |  |
| 5.1.148 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-181 |  |  |  |  |
| 5.1.149 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-181 |  |  |  |  |
| 5.1.150 | Затраты на прокладку стальных трубопроводов принять по ТЕРм12-08-002 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 39 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-181 |  |  |  |  |
| 5.1.151 | Затраты на заделку сальников в количестве 1048 штук не обоснованы, исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 190 ЛСР № 02-01-181 |  |  |  |  |
| 5.1.152 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.153 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.154 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.155 | Затраты на монтаж светового оповещателя принять по ТЕРм08-03-593-10 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 9 ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.156 | Затраты на установку блока бесперебойного питания принять по ТЕРм10-08-003-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 13 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.157 | Норму расхода на гофрированную трубу принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 25 ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.158 | Норму расхода на затягивание кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 28 ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.159 | Норму расхода на прокладку кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 29 ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.160 | Норму расхода на прокладку стальной трубы принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 35 ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.161 | Затраты на установку клапанов сброса избыточного давления принять по ТЕР20-02-004-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 132 ЛСР № 02-01-183 |  |  |  |  |
| 5.1.162 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-187 |  |  |  |  |
| 5.1.163 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-187 |  |  |  |  |
| 5.1.164 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-187 |  |  |  |  |
| 5.1.165 | Затраты на установку приварной арматуры принять по ТЕР16 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 21 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-187 |  |  |  |  |
| 5.1.166 | Затраты на прокладку стальных трубопроводов принять по ТЕР16 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 31 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-187 |  |  |  |  |
| 5.1.167 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-188 |  |  |  |  |
| 5.1.168 | Затраты на прокладку короба учесть по ТЕРм08-02-596-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-189 |  |  |  |  |
| 5.1.169 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-190 |  |  |  |  |
| 5.1.170 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-191 |  |  |  |  |
| 5.1.171 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-191 |  |  |  |  |
| 5.1.172 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 02-01-191 |  |  |  |  |
| 5.1.173 | Затраты на прокладку стальных трубопроводов принять по ТЕР16 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 7 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-191 |  |  |  |  |
| 5.1.174 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-02 |  |  |  |  |
| 5.1.175 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-02 |  |  |  |  |
| 5.1.176 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 03-01-02 |  |  |  |  |
| 5.1.177 | Затраты на установку гильз учтены в комплексе основных и вспомогательных работ при прокладке трубопроводов, исключить задвоение объёмов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 34 ЛСР № 03-01-02 |  |  |  |  |
| 5.1.178 | Затраты на установку умывальников принять по ТЕР17-01-001-14 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 37 ЛСР № 03-01-02 |  |  |  |  |
| 5.1.179 | Затраты на установку смесителей учтены в монтаже сантехнических приборов, исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 40 ЛСР № 03-01-02 |  |  |  |  |
| 5.1.180 | Затраты на установку унитазов принять по ТЕР17-01-003-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 41 ЛСР № 03-01-02 |  |  |  |  |
| 5.1.181 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-03 |  |  |  |  |
| 5.1.182 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-03 |  |  |  |  |
| 5.1.183 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 03-01-03 |  |  |  |  |
| 5.1.184 | Исключить коэффициент на индивидуальные испытания, учтён сметным нормативом | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 68 и аналогичные позиции ЛСР № 03-01-03 |  |  |  |  |
| 5.1.185 | Затраты на установку сифона принять по ТЕР16-07-002 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 84 и аналогичные позиции ЛСР № 03-01-03 |  |  |  |  |
| 5.1.186 | Затраты на установку сплит-системы внешнего блока принять по ТЕР20-06-018 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 90 ЛСР № 03-01-03 |  |  |  |  |
| 5.1.187 | Затраты на установку сплит-системы внутреннего блока принять по ТЕР20-06-018 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 92 ЛСР № 03-01-03 |  |  |  |  |
| 5.1.188 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-04 |  |  |  |  |
| 5.1.189 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-04 |  |  |  |  |
| 5.1.190 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 03-01-04 |  |  |  |  |
| 5.1.191 | Машины и механизмы, учитываемые в сметной документации, привести в соответствие с данными ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-04 |  |  |  |  |
| 5.1.192 | Затраты на уплотнение грунта учтены в ТЕР01-02-061-01. Исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 6 и аналогичные позиции ЛСР № 03-01-04 |  |  |  |  |
| 5.1.193 | Норму расхода на прокладку кабеля принять в соответствии с технической частью сборника ТЕРм08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 15 ЛСР № 03-01-04 |  |  |  |  |
| 5.1.194 | Затраты на герметизацию принять по ТЕРм08-02-155-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 32 ЛСР № 03-01-04 |  |  |  |  |
| 5.1.195 | Учесть общие недостатки к сметной документации | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-06 |  |  |  |  |
| 5.1.196 | В ведомости объёмов работ указать фактически выполняемые виды работ | пункты 27, 28, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-06 |  |  |  |  |
| 5.1.197 | Откорректировать определение материального ресурса в соответствии с классификатором строительного ресурса | приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр | ЛСР № 03-01-06 |  |  |  |  |
| 5.1.198 | Учесть недостатки к сметному расчёту на внутренние сети электроснабжения и электроосвещения | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-06 |  |  |  |  |
| 5.1.199 | Исключить затраты на индивидуальные средства защиты, учтены в накладных расходах | пункты 12, 13 приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр | пункты 88-95 ЛСР № 03-01-06 |  |  |  |  |
| 5.1.200 | Учесть недостатки локального сметного расчёта № 03-01-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-02-02 |  |  |  |  |
| 5.1.201 | Учесть недостатки локального сметного расчёта № 03-01-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-02-03 |  |  |  |  |
| 5.1.202 | Учесть недостатки локального сметного расчёта № 03-01-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-02-04 |  |  |  |  |
| 5.1.203 | Учесть недостатки локального сметного расчёта № 03-01-06 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-02-05 |  |  |  |  |
| 5.1.204 | Учесть недостатки локального сметного расчёта № 03-01-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-02 |  |  |  |  |
| 5.1.205 | Учесть недостатки локального сметного расчёта № 03-01-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-03 |  |  |  |  |
| 5.1.206 | Учесть недостатки локального сметного расчёта № 03-01-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-05 |  |  |  |  |
| 6 | СМ Котова Юлия Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Стоимость материалов допускается принимать по коммерческим предложениям только при отсутствии данных в ТССЦ | пункт 12 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальные сметные расчеты |  |  |  |  |
| 6.1.2 | При обосновании замены материалов - стоимость исключать в текущем уровне цен | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальные сметные расчёты |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Исключить применение расценок, не включённых в федеральный реестр сметных нормативов | пункт 7 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальные сметные расчёты |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-16 |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Учесть работу по огрунтовке поверхности праймером | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 13 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-16 |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Огрунтовка учтена в стомости металлоконструкций - подтвердить ведомостью необходимость огрунтовки на два слоя или затраты исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 26 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-16 |  |  |  |  |
| 6.1.7 | Исключить затраты на механизированное приготовление растворов в построечных условиях | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-16 |  |  |  |  |
| 6.1.8 | Исключить стоимость минваты - не предусмотрено расценкой ТЕР46-08-022-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 111 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-16 |  |  |  |  |
| 6.1.9 | Установку и разборку инвентарных лесов принять по ТЕР08-07-001-01 при обосновании в ведомости объёмов работ высоты производства работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-16 |  |  |  |  |
| 6.1.10 | Длину шнура принять с учётом единицы измерения по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 319 ЛСР № 02-01-16 |  |  |  |  |
| 6.1.11 | Установку анкерных болтов принять по ТЕР46-08-012- | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 333, 335 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-16 |  |  |  |  |
| 6.1.12 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-38 |  |  |  |  |
| 6.1.13 | Исключить затраты на шлифовку и обеспыливание поверхности | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-38 |  |  |  |  |
| 6.1.14 | Грунтование поверхности принять по ТЕР12-01-016-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-38 |  |  |  |  |
| 6.1.15 | Изоляцию кровли уклонообразующими теплоизоляционными плитами принть по ТЕР12-01-013-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 8, 11 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-38 |  |  |  |  |
| 6.1.16 | Изоляцию кровли теплоизоляционными плитами принять по ТЕР12-01-013-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 14 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-38 |  |  |  |  |
| 6.1.17 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.18 | Устройство деформационного шва принять по ТЕР46-08-022-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 13 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.19 | Расход материала принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 17 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.20 | Исключить стоимость клея-мастики - не предусмотрено рсценкой ТЕР15-01-001-05 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 37 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.21 | Сплошное выравнивание потолка принять по ТЕР15-02-019-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 265 ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.22 | Декоративную штукатурку принять по ТЕР15-04-048-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 268 ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.23 | Постановку болтов принять по ТЕР09-05-003-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 276 ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.24 | Исключить затраты на навеску канатов по ТЕРм29 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 278 ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.25 | Учесть стоимость наружной решётки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 291 ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.26 | Исключить устройство защитной сетки с устройством каркаса | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 320, 322 ЛСР № 02-01-49 |  |  |  |  |
| 6.1.27 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-67 |  |  |  |  |
| 6.1.28 | Расход материалов принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 7 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-67 |  |  |  |  |
| 6.1.29 | Исключить стоимость грунтовки - не предусмотрено расценкой ТЕР11-01-036-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 10 ЛСР № 02-01-67 |  |  |  |  |
| 6.1.30 | Исключить корректировку расценки ТЕР09-03-050-01 по исключению планки из стального листа | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 178 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-67 |  |  |  |  |
| 6.1.31 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-100 |  |  |  |  |
| 6.1.32 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-67 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-100 |  |  |  |  |
| 6.1.33 | Расход материалов принять по расценке, пункт 54 исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 52, 53, 54 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-100 |  |  |  |  |
| 6.1.34 | Резку плитки исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 55, 56 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-100 |  |  |  |  |
| 6.1.35 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-101 |  |  |  |  |
| 6.1.36 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-67 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-101 |  |  |  |  |
| 6.1.37 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-112 |  |  |  |  |
| 6.1.38 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-67 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-112 |  |  |  |  |
| 6.1.39 | Устройство изоляции под лаги принять по ТЕР11-01-009-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 47 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-112 |  |  |  |  |
| 6.1.40 | Укладку лаг принять по ТЕР11-01-012-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 49 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-112 |  |  |  |  |
| 6.1.41 | Расход плинтуса принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 135, 136, 138, 139 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-112 |  |  |  |  |
| 6.1.42 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-115 |  |  |  |  |
| 6.1.43 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-67 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-115 |  |  |  |  |
| 6.1.44 | Пояснить затраты на устройство лаг под ковровое покрытие или затраты исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 166 ЛСР № 02-01-115 |  |  |  |  |
| 6.1.45 | Устройство плинтуса из керамогранита принять по ТЕР11-01-039-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 175 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-115 |  |  |  |  |
| 6.1.46 | Затраты на устройство покрытия из антистатического покрытия учтены в пункте 216 - исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 218 ЛСР № 02-01-115 |  |  |  |  |
| 6.1.47 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-118 |  |  |  |  |
| 6.1.48 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-67 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-118 |  |  |  |  |
| 6.1.49 | Устройство плинтуса из керамогранита принять по ТЕР11-01-039-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 26 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-118 |  |  |  |  |
| 6.1.50 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-68 |  |  |  |  |
| 6.1.51 | Исключить затраты на обеспыливание поверхности | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 7 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-68 |  |  |  |  |
| 6.1.52 | Исключить затраты на огрунтовку, шпатлёвку - учтено составом работ по окрашиванию в соответствии с технической частью сборника ТЕР15 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-68 |  |  |  |  |
| 6.1.53 | Расход материалов принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 396, 397 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-68 |  |  |  |  |
| 6.1.54 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-104 |  |  |  |  |
| 6.1.55 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-68 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-104 |  |  |  |  |
| 6.1.56 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-105 |  |  |  |  |
| 6.1.57 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-114 |  |  |  |  |
| 6.1.58 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-68 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-114 |  |  |  |  |
| 6.1.59 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-117 |  |  |  |  |
| 6.1.60 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-68 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-117 |  |  |  |  |
| 6.1.61 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-120 |  |  |  |  |
| 6.1.62 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-68 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-120 |  |  |  |  |
| 6.1.63 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.64 | Исключить затраты на обеспыливание поверхности | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.65 | Устройство потолков из СМЛ принять по ТЕР10-05-011-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 8 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.66 | Расход материалов принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 18 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.67 | Исключить затраты на огрунтовку, шпатлёвку - учтено составом работ по окрашиванию в соответствии с технической частью сборника ТЕР15 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.68 | Окраску по сборным конструкциям потолков принять по ТЕР15-04-007-04 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 34 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.69 | Установку подвесных потолков Рокфон принять по ТЕР15-01-053-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 84 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.70 | Исключить штукатурку по сетке потолков из гипсокартонных листов | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 232 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.71 | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит Аквапанель принять по ТЕР10-07-012-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 730 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.72 | Обосновать необходимость штукатурки по сетке потолков из Аквапанелей или затраты исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 738 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-69 |  |  |  |  |
| 6.1.73 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-102 |  |  |  |  |
| 6.1.74 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-69 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-102 |  |  |  |  |
| 6.1.75 | Расход краски принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 15 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-102 |  |  |  |  |
| 6.1.76 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-103 |  |  |  |  |
| 6.1.77 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-69 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-103 |  |  |  |  |
| 6.1.78 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-113 |  |  |  |  |
| 6.1.79 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-69 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-113 |  |  |  |  |
| 6.1.80 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-116 |  |  |  |  |
| 6.1.81 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-69 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-116 |  |  |  |  |
| 6.1.82 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-119 |  |  |  |  |
| 6.1.83 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-69 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-119 |  |  |  |  |
| 6.1.84 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.85 | Исключить затраты на обеспыливание поверхности | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.86 | Исключить затраты на механизированное приготовление растворов в построечных условиях | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.87 | Исключить затраты огрунтовку поверхности - учтено расценкой ТЕР11-01-011-08 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 10 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.88 | Гидроизоляцию швов лентой Кнауф Флэхендихтбанд принять по ТЕР46-08-022-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 40 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.89 | Объём работ по гидроизоляции принять (20,12+24,44\*0,117)/100 м2 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 43, 47 ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.90 | Исключить затраты на резку плиты на полосы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 56 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.91 | Оклейку швов лентой Изолон принять по ТЕР46-08-022-05 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 176 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.92 | Оклейку швов лентой гидроизоляционной для углов и швов принять по ТЕР46-08-022-05 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.93 | Оклеечную гидроизоляцию полов принять по ТЕР11-01-004- | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 224 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-71 |  |  |  |  |
| 6.1.94 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-72 |  |  |  |  |
| 6.1.95 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-71 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-72 |  |  |  |  |
| 6.1.96 | Огрунтовку полов принять по ТЕР11-01-004-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 254 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-72 |  |  |  |  |
| 6.1.97 | Учесть работу по укладке строительного войлока | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 260 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-72 |  |  |  |  |
| 6.1.98 | Исключить стоимость досок шпунтовых - учтено расценкой ТЕР10-01-083-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 265 ЛСР № 02-01-72 |  |  |  |  |
| 6.1.99 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-75 |  |  |  |  |
| 6.1.100 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-71 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-75 |  |  |  |  |
| 6.1.101 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-85 |  |  |  |  |
| 6.1.102 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-71 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-85 |  |  |  |  |
| 6.1.103 | Устройство стяжки из ЦПС принять по ТЕР11-01-011-01; 11-01-011-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 27, 30 ЛСР № 02-01-85 |  |  |  |  |
| 6.1.104 | Огрунтовку полов принять по ТЕР11-01-004-09 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 137 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-85 |  |  |  |  |
| 6.1.105 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-86 |  |  |  |  |
| 6.1.106 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-71 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-86 |  |  |  |  |
| 6.1.107 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-87 |  |  |  |  |
| 6.1.108 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-71 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-87 |  |  |  |  |
| 6.1.109 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-74 |  |  |  |  |
| 6.1.110 | Устройство доводчиков принять по ТЕР09-04-012-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 2 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-74 |  |  |  |  |
| 6.1.111 | Установка доводчиков для противопожарных дверей учтена расценкой - исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 114 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-74 |  |  |  |  |
| 6.1.112 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-147 |  |  |  |  |
| 6.1.113 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-74 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-147 |  |  |  |  |
| 6.1.114 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-165 |  |  |  |  |
| 6.1.115 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-74 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-165 |  |  |  |  |
| 6.1.116 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-166 |  |  |  |  |
| 6.1.117 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-74 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-166 |  |  |  |  |
| 6.1.118 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-167 |  |  |  |  |
| 6.1.119 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-74 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-167 |  |  |  |  |
| 6.1.120 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-168 |  |  |  |  |
| 6.1.121 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-74 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-168 |  |  |  |  |
| 6.1.122 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-76 |  |  |  |  |
| 6.1.123 | Исключить затраты на обеспыливание поверхности | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-76 |  |  |  |  |
| 6.1.124 | В подвальных помещениях учесть простую штукатурку, затраты на высококачественную штукатурку исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 6 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-76 |  |  |  |  |
| 6.1.125 | Исключить затраты на огрунтовку, шпатлёвку - учтено составом работ по окрашиванию в соответствии с технической частью сборника ТЕР15 в локальных сметах на чистовую отделку | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-76 |  |  |  |  |
| 6.1.126 | Исключить затраты на очистку поверхности щётками | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 62 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-76 |  |  |  |  |
| 6.1.127 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-77 |  |  |  |  |
| 6.1.128 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-76 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-77 |  |  |  |  |
| 6.1.129 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-84 |  |  |  |  |
| 6.1.130 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-76 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-84 |  |  |  |  |
| 6.1.131 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-91 |  |  |  |  |
| 6.1.132 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-76 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-91 |  |  |  |  |
| 6.1.133 | Исключить затраты на штукатурку по сетке стен - учтено в пункте 325 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 343 ЛСР № 02-01-91 |  |  |  |  |
| 6.1.134 | Объём работ по штуктурке стен принять с учётом единицы измерения по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 520 ЛСР № 02-01-91 |  |  |  |  |
| 6.1.135 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-97 |  |  |  |  |
| 6.1.136 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-76 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-97 |  |  |  |  |
| 6.1.137 | Исключить прибивку маячных реек - учтено составом работ по оштукатуриванию стен | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-97 |  |  |  |  |
| 6.1.138 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-157 |  |  |  |  |
| 6.1.139 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-76 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-157 |  |  |  |  |
| 6.1.140 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-78 |  |  |  |  |
| 6.1.141 | Исключить затраты на обеспыливание поверхности | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-78 |  |  |  |  |
| 6.1.142 | Исключить затраты на огрунтовку, шпатлёвку - учтено составом работ по окрашиванию в соответствии с технической частью сборника ТЕР15 в локальных сметах на чистовую отделку | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-78 |  |  |  |  |
| 6.1.143 | Исключить затраты на очистку поверхности щётками | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 4 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-78 |  |  |  |  |
| 6.1.144 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-79 |  |  |  |  |
| 6.1.145 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-78 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-79 |  |  |  |  |
| 6.1.146 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-83 |  |  |  |  |
| 6.1.147 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-78 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-83 |  |  |  |  |
| 6.1.148 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-92 |  |  |  |  |
| 6.1.149 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-78 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-92 |  |  |  |  |
| 6.1.150 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-98 |  |  |  |  |
| 6.1.151 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-78 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-98 |  |  |  |  |
| 6.1.152 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-98 |  |  |  |  |
| 6.1.153 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-78 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-98 |  |  |  |  |
| 6.1.154 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-158 |  |  |  |  |
| 6.1.155 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-78 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-158 |  |  |  |  |
| 6.1.156 | Исключить затраты на шлифовку поверхности потолков | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-158 |  |  |  |  |
| 6.1.157 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-88 |  |  |  |  |
| 6.1.158 | Указать основные характеристики материала в ведомости объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 3 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-88 |  |  |  |  |
| 6.1.159 | Объём работ по укладке стыковочного профиля принять с учётом единицы измерения по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 42 ЛСР № 02-01-88 |  |  |  |  |
| 6.1.160 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-110 |  |  |  |  |
| 6.1.161 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-111 |  |  |  |  |
| 6.1.162 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-88 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-111 |  |  |  |  |
| 6.1.163 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-121 |  |  |  |  |
| 6.1.164 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 02-01-88 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-121 |  |  |  |  |
| 6.1.165 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-89 |  |  |  |  |
| 6.1.166 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-90 |  |  |  |  |
| 6.1.167 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-93 |  |  |  |  |
| 6.1.168 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-99 |  |  |  |  |
| 6.1.169 | Учесть только затраты на устройство отверстий и борозд в кирпичных стенах | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-99 |  |  |  |  |
| 6.1.170 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-146 |  |  |  |  |
| 6.1.171 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-159 |  |  |  |  |
| 6.1.172 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-161 |  |  |  |  |
| 6.1.173 | Устройство перегородок из алюминиевого профиля с остеклением принять по ТЕР09-03-046-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-161 |  |  |  |  |
| 6.1.174 | Установка доводчиков для противопожарных дверей учтена расценкой - исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 108 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-161 |  |  |  |  |
| 6.1.175 | Установку алюминиевых дверей принять по ТЕР09-04-012-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 109 и аналогичные позиции ЛСР № 02-01-161 |  |  |  |  |
| 6.1.176 | Исключить затраты на разборку полов цементных | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 170 ЛСР № 02-01-161 |  |  |  |  |
| 6.1.177 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-174 |  |  |  |  |
| 6.1.178 | Исключить материалы из расценки в текущих ценах | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 1 ЛСР № 02-01-174 |  |  |  |  |
| 6.1.179 | Установку штучных изделий принять по ТЕР10-01-059-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 35 ЛСР № 02-01-174 |  |  |  |  |
| 6.1.180 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 02-01-180 |  |  |  |  |
| 6.1.181 | Установку пожарного шкафа принять по ТЕР10-01-059-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 138 ЛСР № 02-01-180 |  |  |  |  |
| 6.1.182 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.183 | Установку арматуры принять по ТЕР08-02-007-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 15 ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.184 | Расход шнура теплоизоляционного принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 23 ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.185 | Гидроизоляционный материал привести в соответствие с ведомостью объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 62 ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.186 | Исключить затраты на обеспыливание поверхности | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 124 и аналогичные позиции ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.187 | Объём работ по утеплению полов принять 63,4274\*0,05 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 126 ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.188 | Исключить затраты на приготовление кладочных растворов, тяжелого бетона | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.189 | Объём работ по утеплению полов принять 3,914\*0,05 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 223 ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.190 | Исключить затраты на огрунтовку, шпатлёвку - учтено составом работ по окрашиванию в соответствии с технической частью сборника ТЕР15 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.191 | Площадь листов ГКЛВ принять по расценке, учесть обшивку вторым слоем | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 284 и аналогичные позиции ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.192 | Учесть краску для внутренних работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 296 и аналогичные позиции ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.193 | Учесть только стоимость сетки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 301 и аналогичные позиции ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.194 | Исключить применение расценок сборника ТЕР13 для учёта затрат на отделочные работы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.195 | Объём работ принять с учётом единицы измерения по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 304, 305 ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.196 | Облицовку стен керамическими плитками принять по ТЕР15-01-019-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 639 и аналогичные позиции ЛСР № 03-01-07 |  |  |  |  |
| 6.1.197 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-02-06 |  |  |  |  |
| 6.1.198 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 03-01-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-02-06 |  |  |  |  |
| 6.1.199 | Кладку стен из кирпича принять по ТЕР08-02-001. Исключить применение коэффициента 2 к прямым затратам | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 9 и аналогичные позиции ЛСР № 03-02-06 |  |  |  |  |
| 6.1.200 | Объём работ по установке закладных деталей привести в соответствие с ведомостью объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 50, 51 ЛСР № 03-02-06 |  |  |  |  |
| 6.1.201 | Штукатурку цоколя принять по ТЕР15-02-001-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 71 ЛСР № 03-02-06 |  |  |  |  |
| 6.1.202 | Исключить применение коэффициента 2 к прямым затратам - площадь штукатурного фасада принять в соответствии с ведомостью объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 86 и аналогичные позиции ЛСР № 03-02-06 |  |  |  |  |
| 6.1.203 | Исключить применение коэффициента 2 к прямым затратам на окраску поверхности - учтено составом работ в соответствии с технической частью сборника ТЕР15 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 321 и аналогичные позиции ЛСР № 03-02-06 |  |  |  |  |
| 6.1.204 | Исключить затраты на резку плитки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 396 и аналогичные позиции ЛСР № 03-02-06 |  |  |  |  |
| 6.1.205 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.206 | Учесть аналогичные недостатки к смете ЛСР № 03-01-07 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.207 | Длину шнура принять с учётом единицы измерения по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 52 ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.208 | Объём работ по установке закладных деталей привести в соответствие с ведомостью объёмов работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 72 ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.209 | Окраска фасадов учтена расценкой ТЕР15-01-080-02 - исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 100 и аналогичные позиции ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.210 | Изоляцию кровли принять по сборнику ТЕР12 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.211 | Материал для устройства водосточной системы учтён расценкой ТЕР12-01-009-01 - исключить задвоение затрат | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 179 ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.212 | Исключить затраты на резку плитки | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.213 | Учесть улучшенную отделку в хозблоке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 03-03-04 |  |  |  |  |
| 6.1.214 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.215 | Исключить работу на отвале | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.216 | Исключить затраты, связанные с дополнительной перевозкой песка, щебня и т.д., сверх учтённой расценками | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.217 | Исключить затраты на уплотнение существующего основания | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 9 и аналогичные позиции ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.218 | Исключить затраты на приготовление растворов в построечных условиях | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.219 | Устройство покрытия из тротуарной плитки принять по ТЕР27-07-005-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 28 и аналогичные позиции ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.220 | Расход плитки принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 32 и аналогичные позиции ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.221 | Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки принять по ТЕР11-01-037-01 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 113 и аналогичные позиции ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.222 | При устройстве асфальтобетонного покрытия толщиной более 7 см учесть требование пункта 1.27.37 технической части сборника ТЕР27 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.223 | Устройство покрытия из искусственной травы принять по ТЕР11-01-036-03 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.224 | При устройстве пониженных бортовых камней применить понижающие коэффициенты в соответствии с технической частью сборника ТЕР27 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.225 | Разметку спортивных площадок принять по сборнику ТЕР27 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.226 | Исключить затраты на шнековое бурение, погружение шпунтовых свай - учтено расценкой ТЕР09-08-001-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 298, 300 ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.227 | Исключить затраты на очистку участка от мусора | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.228 | Полив посевов исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.229 | Установку малых архитектурных форм принять по ТЕР07-05-030-11 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-01 |  |  |  |  |
| 6.1.230 | Объёмы и виды работ привести в соответствие с ведомостью объёмов работ. Учесть общие недостатки Раздела 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-02 |  |  |  |  |
| 6.1.231 | Исключить работу на отвале | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-02 |  |  |  |  |
| 6.1.232 | Исключить затраты, связанные с дополнительной перевозкой песка, щебня и т.д., сверх учтённой расценками | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-02 |  |  |  |  |
| 6.1.233 | Исключить затраты на уплотнение существующего основания | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-02 |  |  |  |  |
| 6.1.234 | Исключить затраты на шнековое бурение, погружение шпунтовых свай - затраты на установку металлических столбов на винтовых сваях принять по ТЕР09-08-001-02 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 14, 16 ЛСР № 07-01-02 |  |  |  |  |
| 6.1.235 | Устройство заграждений из готовых металлических панелей принять по ТЕР09-08-002-05 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 53 ЛСР № 07-01-02 |  |  |  |  |
| 6.1.236 | Расход плитки принять по расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункт 77 и аналогичные позиции ЛСР № 07-01-02 |  |  |  |  |
| 6.1.237 | Исключить затраты на приготовление растворов в построечных условиях | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | ЛСР № 07-01-02 |  |  |  |  |
| 7 | ПИР Шуринова Маргарита Вениаминовна |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Проектно-сметную документацию оформить в соответствии с требованиями к формату электронных документов, представляемых на проведение государственной экспертизы. Загрузку вкладками исключить. Каждый новый файл и/или новые версии файлов должны быть заверены электронной подписью уполномоченного лица. Удостоверяющие листы должны содержать подписи всех исполнителей (не представлены) | пункты 5, 7 приказа Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр | Сметы на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Принятый уровень цен в сметах на проектные работы и инженерные изыскания (4 кв. 2024 г.) обосновать. Учесть, что коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании, принимается на момент определения цены проектных работ для строительства объекта | пункт 2.1.1 Методических указаний по применению СБЦП (приказ Минрегиона России от 29.12.2009 № 620) | Сметы на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Сводную смету оформить в соответствии с приложением № 11 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (исключить деление на этапы), в том числе подписи. В титуле сметы указать уровень цен, НДС исключить | приложение № 11 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сводная смета 12-02 на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Сводная смета на проектные работы и инженерные изыскания в базисном уровне цен не представлена | пункт 136 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сводная смета 12-02 на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Затраты по пункту 5 (Предпроектная проработка, подготовка альбома объёмно-планировочных решений) исключить, не обоснованы | пункт 3 (1) в) ПП РФ № 87; пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сводная смета 12-02 на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.6 | Необходимость учёта затрат по пункту 6 (Предпроектная проработка, подготовка альбома архитектурно-градостроительного облика) сметы исключить, не обосновано | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сводная смета 12-02 на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.7 | Необходимость затрат по пункту 7 (Разработка раздела "Геотехническое обоснование строительства") обосновать. При подтверждении учесть в соответствующей главе ССРСС | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сводная смета 12-02 на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.8 | Необходимость затрат по пункту 8 обосновать. При подтверждении учесть в соответствующей главе ССРСС, трудозатраты уточнить в соответствии с выполненным объёмом работ | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сводная смета 12-02 на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.9 | Затраты по пунктам 9, 11, 12, 14 (стоимость экспертизы) исключить, учитывается в ССРСС отдельными строками в соответствии с фактическими затратами | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; пункт 176 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сводная смета 12-02 на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.10 | В конце смет справочно показать стоимость работ в ценах 2000 года путём пересчёта текущей стоимости в базисный делением на индекс пересчёта в текущие цены и коэффициент перехода от цен 2001 г. к ценам 2000 г. (для проектных работ 1,19; для инженерных изысканий 1,266) | письмо Госстроя РФ от 16.07.2003 № НЗ-4316/10; пункт 44 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сметы на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.11 | Представить обоснование расстояния от базы изыскательской организации до участка изысканий | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сметы на инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.12 | Начисление коэффициентов К=0,85 (отсутствие полевого довольствия) и К=1,3 (неблагоприятный период) применить к итогу стоимости полевых работ. Оформить подписи исполнителей | пункт 12 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, 2004 | Сметы на инженерные изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.13 | Виды и объёмы полевых, лабораторных и камеральных работ, начисленные коэффициенты, выдачу заказчику промежуточных материалов подтвердить данными технического отчёта (не представлен) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 1 на инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.14 | Применение коэффициента, учитывающего неблагоприятные условия, подтвердить данными технического отчёта (не представлен) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, 2004 | Смета № 1 на инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.15 | Исключить начисление К=1,75 (пункт 15е СБЦ) на полевые работы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, 2004 | Смета № 1 на инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.16 | К камеральным работам применить К=1,2, коэффициент К=1,75 исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; пункт 15 д Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, 2004 | Смета № 1 на инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.17 | Пояснить отсутствие начисления коэффициента к затратам на организацию и ликвидацию работ в соответствии с примечанием 1 к пункту 13 СБЦ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, 2004 | Пункт 3.2 Смета № 1 на инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.18 | Затраты по пункту 3.3 исключить. При обосновании учесть в главе 1 ССРСС в соответствии с фактическими затратами | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 1 на инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.19 | Виды и объёмы полевых, лабораторных и камеральных работ, начисленные коэффициенты, выдачу заказчику промежуточных материалов подтвердить данными технического отчёта (не представлен) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 2 на инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.20 | Пояснить отсутствие коэффициента К=0,9 "без циркуляционной системы", см. прим. к табл. 17 | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; CБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, 1999 г. | Смета № 2 на инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.21 | Подтвердить отсутствие начисления коэффициента К=0,6 "без тартания" или применить | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; CБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, 1999 г. | Смета № 2 на инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.22 | Затраты по пункту 4.3 исключить. При обосновании учесть в главе 1 ССРСС в соответствии с фактическими затратами | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 2 на инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.23 | Затраты по пункту 5.1 исключить. При подтверждении данных затрат техническим отчётом (не представлен), учесть в сводной смете отдельной строкой в соответствии с данными сметы № 2.1 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 2 на инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.24 | Виды и объёмы полевых, лабораторных и камеральных работ, начисленные коэффициенты подтвердить данными технического отчёта (не представлен) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 2.1 на инженерно-геофизические исследования |  |  |  |  |
| 7.1.25 | Виды и объёмы полевых, лабораторных и камеральных работ, начисленные коэффициенты подтвердить данными технического отчёта (не представлен) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 3 на инженерно- экологические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.26 | Виды и объёмы полевых, лабораторных и камеральных работ, начисленные коэффициенты подтвердить данными технического отчёта (не представлен) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 4 на инженерно- гидрометеорологические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.27 | Затраты на получение справки о фоновых концентрациях исключить. При обосновании учесть в главе 1 ССРСС в соответствии с фактическими затратами и пунктом 13 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | пункты 13, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 4 на инженерно- гидрометеорологические изыскания |  |  |  |  |
| 7.1.28 | Представить уточнённые развёрнутые технико-экономические показатели объекта в соответствии с принятыми проектными решениями за подписью ГИПа. Натуральные показатели (площади, длины, количество узлов и т.д.) в сметах подтвердить ТЭП | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета на проектные работы |  |  |  |  |
| 7.1.29 | Применение и значение ценообразующих и учитывающих усложняющие факторы коэффициентов обосновать проектными решениями (ТЭП) | пункт 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета на проектные работы |  |  |  |  |
| 7.1.30 | Начисление коэффициента, учитывающего распределение стоимости проектных работ по видам документации (стадии проектирования) учесть построчно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.31 | Начисление коэффициента, учитывающего сокращение срока проектирования, исключить, не обосновано. При подтверждении учесть построчно | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.32 | Начисление коэффициента, учитывающего "опасные гидрологические явления" обосновать или исключить. При подтверждении учесть к соответствующим разделам проектной документации в основной расценке | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; пункт 1.3 таблицы 5.1 приказа Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.33 | Распределение стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели (при подтверждении), учесть в соответствии с таблицей 2 НЗ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; приказ Минстроя России от 28.11.2023 № 848/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.34 | Обосновать включение затрат по пунктам 2-12 в соответствии с составом помещений, учтённых расценкой в пункте 1 сметы | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; приказ от 28.11.2023 № 848/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.35 | В пунктах 13, 14 исключить К=1,15 (учтено основной расценкой). Учесть положения пункта 125 приказа Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр (сокращённый объём проектирования) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; приказ Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.36 | Затраты по пунктам 15-18 обосновать в соответствии с составом помещений в пункте 1 сметы. При подтверждении учесть аналогичные недостатки к пунктам 13, 14 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; приказ Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.37 | Затраты по пунктам 19-22 уточнить. Учесть, что спортивные площадки учтены основной расценкой | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.38 | Затраты по пункту 25 исключить, учтено основной расценкой | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.39 | Затраты по пункту 27 обосновать проектными решениями (ТЭП) или исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.40 | Затраты по пунктам 26, 28, 29 (принятые расценки и коэффициенты) обосновать проектными решениями (ТЭП). При подтверждении уточнить объём выполняемых работ | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; пункт 125 приказа Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.41 | Затраты по пунктам 30-59 (принятые расценки и коэффициенты) уточнить в соответствии с принятыми проектными решениями (ТЭП). Затраты, учтённые основной расценкой, исключить в соответствии с пунктом 10 НЗ (системы пожаротушения, дымоудаления и т.д.) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; пункт 10 приказа Минстроя России от 28.11.2023 № 848/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.42 | Затраты по пунктам 60-65 исключить. Пояснить включение затрат в соответствии с наименованием объекта. Ограждение, благоустройство учтено основной расценкой (см. относительные стоимости объекта) | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.43 | Затраты на дренаж подтвердить ТЭП. При обосновании учесть по пункту 1 таблицы 18 с учётом пункта 1.6 Методических указаний | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации", 2015 г.; Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (приказ Минрегиона России от 29.12.2009 № 620) | Смета № 9 Проектная документация |  |  |  |  |
| 7.1.44 | По смете учесть аналогичные выявленные недостатки к смете № 9 | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Смета № 10 Рабочая документация |  |  |  |  |
| 7.1.45 | Затраты не обоснованы, исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальная мета № 11 Разработка дополнительных проектных решений по благоустройству и озеленению отдельных участков территории |  |  |  |  |
| 7.1.46 | Затраты не обоснованы, исключить | пункты 12, 35 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Локальная мета № 12 Разработка концепций дизайна интерьеров |  |  |  |  |
| 7.1.47 | После устранения недостатков сводную смету согласовать с заказчиком, удостоверяющие листы к финальной версии электронных документов актуализировать | пункт 7 приказа Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр; приложение № 11 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр | Сводная смета 12-02 на проектные работы и инженерные изыскания |  |  |  |  |